## **Załącznik nr 1.2 do Części II SWZ**

## **WYKAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH I CZĘŚCI ZAMIENNYCH KONIECZNYCH DO WYKONANIA USŁUG.**

Kontrahent jest zobowiązany posiadać na stanie magazynowym lub mieć zawarte umowy z dostawcami i producentami, zapewniające możliwość szybkiej dostawy na teren Elektrowni poniżej wymienionych Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. Zakres zabezpieczanych Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dotyczy asortymentu dostępnego w standardowym obrocie handlowym i nie wymagającego specjalnej prefabrykacji, oczekiwania na produkcję pod zamówienie.

1. łożyska najczęściej stosowane: kulkowe, baryłkowe, stożkowe, walcowe - do średnicy wałka nie przekraczającej Ø100 mm.
2. pierścienie zabezpieczające, simeringi, uszczelki, do montażu w/w łożysk,
3. blachy płaskie do 20 mm grubości,
4. kształtowniki do 200 mm i rury stalowe do Ø 160 ,
5. śruby i nakrętki typowe ze stali energetycznych i zwykłych,
6. zawory kulowe wodne do Ø 50,
7. zawory wodne do średnicy rurociągów Ø 50 mm,
8. szczeliwa do uszczelniania włazów młynów węglowych, wentylatorów, podgrzewaczy powietrza,
9. uszczelki grafitowe okuwane, spiralne do montażu orurowania regeneracji wysokoprężnej, niskoprężnej stacji zrzutowej, kołnierzy na połączenia odsysań z zaworów regulacyjnych.

Stan materiałów i części zamiennych utrzymywanych przez Kontrahenta na stanie magazynowym powinien być sukcesywnie uzupełniany, w miarę, jak „zerowane” stany magazynowe. Kontrahent będzie dostarczał uzgodnione materiały i części zamienne do regeneracji podzespołów lub całych urządzeń (kruszarki, przekładnie, wygarniacze itp.).