**ZAŁĄCZNIK NR 41 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY E**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy E spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt V.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:**  **Marka: ………………..**  **Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:  1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,  1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,  1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH. |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. |  |
| **4** | SILNIK: DIESEL I BENZYNA, MOC MIN. 200 KM. |  |
| **5** | MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW |  |
| **6** | DŁUGOŚĆ MIN 4900 MM |  |
| **7** | NADWOZIE 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN |  |
| **8** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **9** | MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA |  |
| **10** | IMMOBILIZER |  |
| **11** | AUTOALARM |  |
| **12** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM Z SYSTEMEM BEZKLUCZYKOWYM |  |
| **13** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **14** | BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE |  |
| **15** | ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ |  |
| **16** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE LUB ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI LINIĄ ŚWIATEŁ LED |  |
| **17** | LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE |  |
| **18** | CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ, PRZÓD I BOKI + KAMERA COFANIA |  |
| **19** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **20** | TEMPOMAT |  |
| **21** | TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD) |  |
| **22** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ |  |
| **23** | KOMPUTER POKŁADOWY |  |
| **24** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 8” Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **25** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA |  |
| **26** | PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **27** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU |  |
| **28** | KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERÓW Z PRZODU I Z TYŁU |  |
| **29** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ |  |
| **30** | FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ ELEKTRYCZNĄ |  |
| **31** | TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIANIA |  |
| **32** | FELGI ALUMINIOWE MIN. 18” Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) |  |
| **33** | ZESTAW NAPRAWCZY LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE |  |
| **34** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **35** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK. |  |
| **36** | KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**ZAŁĄCZNIK NR 44 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY K-VAN MINIBUS**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy K-VAN MINIBUS spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt VIII.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:**  **Marka: ………………..**  **Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:  1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,  1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,  1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH. |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2017 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. |  |
| **4** | SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 130 KM. |  |
| **5** | MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW |  |
| **6** | DOPUSZCZENIE DO RUCHU NA PODSTAWIE HOMOLOGACJI JAKO SAMOCHÓD OSOBOWY, TYPU KOMBI 9-MIEJSCOWY. |  |
| **7** | NADWOZIE MIN. 5-DRZWIOWE , W TYM TYLNE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ORAZ DRZWI BOCZNE: PRZESUWANE (STRONA PRAWA) |  |
| **8** | DŁUGOŚĆ MIN 5500 MM |  |
| **9** | NAPĘD MIN.NA JEDNĄ OŚ. |  |
| **10** | MIN. KLIMATYZACJA MANUALNA OBSŁUGUJĄCA PRZÓD I TYŁ POJAZDU |  |
| **11** | IMMOBILISER |  |
| **12** | PRZEDNIE PODUSZKI KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **13** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **14** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **15** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **16** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **17** | PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **18** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) + NAWIGACJA Z EKRANEM MIN 6‘’ |  |
| **19** | FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJA OPARĆ |  |
| **20** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **21** | CZUJNIK PARKOWANIA TYŁ |  |
| **22** | TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD) |  |
| **23** | PASY BEZPIECZEŃSTWA DLA WSZYSTKICH PASAŻERÓW I KIEROWCY |  |
| **24** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ |  |
| **25** | ZAGŁÓWKI Z REGULACJĄ |  |
| **26** | FELGI ALUMINIOWE MIN. 16’ Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) |  |
| **27** | PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE |  |
| **28** | POJAZD POSIADA HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **29** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK. |  |
| **30** | AUTOALARM |  |
| **31** | KOLOR: METALICZNY GRANAT LUB CZARNY |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |