**1.            Przewód L=2m na bazie węża kompozytowego Gassoflex SST DN100 zakończony:**

**strona A: złącze sucho odcinające ARTA typ ASK-K—4”-F-G4” BSP ft PN 16 SS/PFE**

**strona B: gwint zewnętrzny 4” BSP SS**

**+ Adapter złącze sucho odcinające ARTA typ ASK-K—4”-M-G4” BSP ft PN 16 SS/PFE z dokręconym nyplem 4” i złączem TW MK4”SS**

**2.            Przewód L=3,25 m na bazie węża kompozytowego Gassoflex SST DN100 zakończony:**

**strona A: kołnierz stały DN100 PN 10/16 SS + zawór kulowy kołnierzowy Andrex DN 100 SS/PTFE;**

**strona B: kołnierz stały DN100 PN 10/16 SS + złącze awaryjnego rozłączania BREKAWAY GBC 4”SS**