1. Zakres dostawy obejmuje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa pozycji | Ilość | j.m. |
|  | SILNIK 2SIE90L-4 1,5 kW 230/400V 1425obr 50Hz; IP55; kl. F; WYKONMANIE IM1001 (B3,ŁAPOWY-PRACA POZIOMA.  | 10 | szt. |
|  | SILNIK 2SIE100L-4A 2,2KW 230/400V 1440obrKLASA IZOLACJI F, IP55, 50Hz, WYKONANIE IMB3/IM1001,IE2,S1.ŁAPOWY.PRZYSTOSOWANY DO PRACY Z FALOWNIKIEM. | 10 | szt. |
|  | SILNIK Sg160L8 7,5kW, 705obr/min400V (6 zacisków);S1;400TR 50Hz;IP55;IM1001(B3);IE1;KLASA IZOLACJI:F. ŁAPOWY.  | 4 | szt. |
|  | SILNIK 2SIEK132S-2B 7,5kW 400V 2920obrKOŁNIERZOWY(IMB5/IM30001, KLASA IZOLACJI:F, IP55,50Hz,PRACA POZIOMA  | 2 | szt. |
|  | SILNIK SKG 132 M4 7,5 kW, 1475obr/min  | 2 | szt. |
|  | SILNIK SKg132S-4,400V,5,5kW,1450obrIM3009; PRACA S3-60%; IP55; TR. 50Hz (Nr.L 059098).SPECJALNE WYKONANIE TARCZY I WAŁKA (JAK DLA SEW) | 2 | szt. |
|  | SILNIK 2SIE90S4 1,1kW, 230/400V, 1406obrIM 1001; 50Hz; IP55; S1; Iz F; 4,5/2,6A.  | 2 | szt. |
|  | SILNIK 2SIE 90 S2 1,5kW 230/400V 2880obr50Hz,IP55 kl.F, WYKONANIE IM 1001. ŁAPOWY.  | 2 | szt. |
|  | SILNIK SVG 200L6B 22 kW 380/660V IM V1 | 4 | szt. |
|  | SILNIK 2SIE 200 L2B 37 kW 400/690 V2954obr/min.;IP55; IM1001(B3);KLASA IZOLACJI:F;CZUJNIK PTC W UZWOJENIU; ŁAPOWY.  | 4 | szt. |