## **Załącznik nr 22 – Zobowiązanie do zachowania poufności**

…………………, dnia ……………

W imieniu .............................................................(pełna nazwa firmy) z siedzibą i adresem w ....................................................... (adres firmy) wpisanego do ..................... (Rejestru Przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej) prowadzonego/prowadzonej przez ..................... (Sąd Rejonowy lub Urząd Gminy)....................... ............................... (właściwy organ, zgodny z wpisem) zwanego dalej: Wykonawcą) zobowiązuję/my się do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych w ramach postępowania, którego przedmiotem jest „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809).

W związku z przyjęciem powyższego Zobowiązania, składamy poniższe oświadczenia:

§ 1

1. W związku z przekazywaniem przez Zamawiającego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809) informacji i dokumentów zwanych dalej „Informacjami poufnymi” oświadczamy, że:

a) posiadamy i stosujemy procedury mające na celu zapobieganie przekazywaniu lub wykorzystywaniu Informacji poufnych,

b) zobowiązujemy się do stosowania w/w procedur w zakresie przekazanych nam dokumentów i informacji uznanych za Informacje poufne.

2. Informacjami poufnymi są wszelkie udostępnione Wykonawcy w związku z postępowaniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, informacje, bez względu na formę udostępnienia.

§ 2

Niniejszym w szczególności zobowiązujemy się do:

a) zabezpieczenia udostępnionych Informacji poufnych przed ich przekazaniem lub udostępnieniem osobom trzecim oraz stosowania procedur zapobiegających przekazaniu lub udostępnieniu Informacji poufnych osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt. e) i f) poniżej,

b) wykorzystywania udostępnionych Informacji poufnych wyłącznie w celach związanych z ubieganiem się przez Wykonawcę o udzielenie zamówienia w postępowaniu,

c) przekazania Informacji poufnych wyłącznie tym przedstawicielom, pracownikom, zleceniobiorcom i doradcom Wykonawcy lub podmiotowi kontrolującemu Wykonawcę, którym jest to niezbędne w celach, o których mowa w lit. b) oraz spowodowania, że osoby te będą wykorzystywały Informacje poufne wyłącznie w celach, o których mowa w lit. b) powyżej, a w szczególności nie przekażą, ani nie udostępnią Informacji poufnych innym osobom oraz, że będą przestrzegały postanowień niniejszego Zobowiązania i stosowały się do procedur zachowania poufności stosowanych przez Wykonawcę,

e) nieprzekazywania lub nieudostępniania w żaden sposób Informacji poufnych osobom trzecim, innym niż wskazane w lit. c) bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,

f) zapewnienia, że w przypadku przekazania lub udostępnienia Informacji poufnych osobom trzecim za uprzednią zgodą Zamawiającego, osoby te będą wykorzystywały Informacje poufne wyłącznie w celach, o których mowa w lit. b) powyżej, a w szczególności nie przekażą, ani nie udostępnią Informacji poufnych innym osobom oraz, że będą przestrzegały postanowień niniejszego Zobowiązania i stosowały się do procedur zachowania poufności stosowanych przez Wykonawcę,

g) nieudostępniania, nierozpowszechniania i nieprzekazywania w jakiejkolwiek formie Informacji poufnych obejmujących nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne Zamawiającego, a także podmiotów powiązanych z nim kapitałowo,

h) niekorzystania z żadnych Informacji poufnych dla swojego pożytku, ani dla żadnych innych celów niż cele, o których mowa w lit. b).

§ 3

Przyjmujemy do wiadomości, że ENEA Centrum Sp. z o.o. jest spółką zależną spółki giełdowej ENEA S.A. zatem informacje określone w § 1, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 94 ze zm) lub informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173/1) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 94 ze zm.) wobec czego wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnej, jak też udzielenie rekomendacji lub nakłonienie innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja, wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.

§ 4

Określenie „Informacje poufne” nie obejmuje informacji, które są podane do powszechnej wiadomości, a także które są znane Wykonawcy z innego źródła, bez obowiązku traktowania ich jako poufne oraz bez naruszenia postanowień przepisów prawa lub niniejszego oświadczenia.

§ 5

Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego Zobowiązania zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego do zapłaty na jego rzecz kwoty 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych). W przypadku gdy poniesione przez Zamawiającego szkody przekroczą wysokość kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

Zobowiązujemy się do zwrócenia, na żądanie Zamawiającego wszelkich przekazanych dokumentów niezwłocznie po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809).

§ 7

Niniejsze zobowiązanie wiąże Wykonawcę przez okres 5 (pięciu) lat od dnia uzyskania pierwszego dostępu do Informacji Poufnych do zakończenia wykonywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów służbowych osobowych dla Spółek GK ENEA” (oznaczenie sprawy: 1100/AW00/ZB/KZ/2018/0000055809), Zwolnienie z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszego Zobowiązania względem Zamawiającego może nastąpić tylko w formie oświadczenia Zamawiającego złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

Wszelkie spory wynikające z w/w Zobowiązania Zamawiający i Wykonawca będą starali się rozstrzygnąć polubownie.

§ 9

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

(miasto), dnia...................................

Podpis ...............................................

(czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK NR 24 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy B spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt I.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:**  **Marka: ………………..**  **Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:  1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,  1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,  1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH. |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |  |
| **4** | SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 67,5 KM. |  |
| **5** | MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW |  |
| **6** | NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE |  |
| **7** | DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM |  |
| **8** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **10** | IMMOBILIZER |  |
| **11** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **12** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA |  |
| **13** | KLIMATYZACJA MIN. MANUALNA |  |
| **14** | PODŁOKIETNIK DLA KIEROWCY |  |
| **15** | SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **16** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **17** | PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **18** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA LUB PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **19** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **20** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **21** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **22** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ |  |
| **23** | FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, |  |
| **24** | TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY) |  |
| **25** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ |  |
| **26** | FELGI STALOWE LUB OBRĘCZE KÓŁ ZE STOPÓW LEKKICH 14” Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) + KOMPLET KOŁPAKÓW |  |
| **27** | MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE |  |
| **28** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICĘ, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK. |  |
| **29** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **30** | KOLOR: GRANATOWY |  |
| **31** | MIN. TYLNE CZUJNIKI PARKOWANIA |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**ZAŁĄCZNIK NR 25 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY C**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy C spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt II.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:**  **Marka: ………………..**  **Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:  1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,  1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,  1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH. |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |  |
| **4** | SILNIK: BENZYNA , MOC MIN. 110 KM. |  |
| **5** | MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW |  |
| **6** | NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB HATCHBACK LUB LIFTBACK |  |
| **7** | DŁUGOŚĆ MIN 4300 MM |  |
| **8** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **9** | KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA |  |
| **10** | IMMOBILIZER |  |
| **11** | AUTOALARM |  |
| **12** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **13** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **14** | PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **15** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **16** | KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **17** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **18** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **19** | CZUJNIKI PARKOWANIA – MINIMUM TYŁ |  |
| **20** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA |  |
| **21** | PODŁOKIETNIK KIEROWCY |  |
| **22** | SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **23** | NAWIGACJA MIN, 5” FABRYCZNIE ZAMONOTWANA |  |
| **24** | LUSTERKA BOCZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **25** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **26** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ |  |
| **27** | FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, |  |
| **28** | TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY) |  |
| **29** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ |  |
| **30** | MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE |  |
| **31** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **32** | FELGI ALUMINIOWE MIN. 16’ Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) |  |
| **33** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK. |  |
| **34** | KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY. |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**ZAŁĄCZNIK NR 26 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (DIESEL)**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt III.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:**  **Marka: ………………..**  **Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:  1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,  1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,  1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. |  |
| **4** | SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM. |  |
| **5** | MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW |  |
| **6** | NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK |  |
| **7** | DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM |  |
| **8** | CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD |  |
| **9** | PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **10** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU |  |
| BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH |  |
| **11** | KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU |  |
| **12** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **13** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **14** | BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE |  |
| **15** | IMMOBILISER |  |
| **16** | AUTOALARM |  |
| **17** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **18** | LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE |  |
| **19** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6” Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **20** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **21** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA |  |
| **22** | TEMPOMAT |  |
| **23** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **24** | ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU |  |
| **25** | SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA |  |
| **26** | SYSTEM BEZKLUCZYKOWY |  |
| **27** | STALOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT |  |
| **28** | DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA |  |
| **29** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ |  |
| **30** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ |  |
| **31** | FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, |  |
| **32** | TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY) |  |
| **33** | FELGI ALUMINIOWE MIN. 16’ Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) |  |
| **34** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **35** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGOKOŁA ZAPASOWEGO), WKRĘTAK. |  |
| **36** | KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY |  |
| **37** | REFLEKTORY KSENONOWE |  |
| **38** | REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI PRZEDNIMI |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**ZAŁĄCZNIK NR 26 A - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (BENZYNA)**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt IV.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:**  **Marka: ………………..**  **Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:  1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,  1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,  1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. |  |
| **4** | SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 140 KM. |  |
| **5** | MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW LUB AUTOMATYCZNA |  |
| **6** | NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK |  |
| **7** | DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM |  |
| **8** | CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD |  |
| **9** | PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **10** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU |  |
| BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH |  |
| **11** | KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU |  |
| **12** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **13** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **14** | BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE |  |
| **15** | IMMOBILISER |  |
| **16** | AUTOALARM |  |
| **17** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **18** | LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE |  |
| **19** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6” Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **20** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **21** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA |  |
| **22** | TEMPOMAT |  |
| **23** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **24** | ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU |  |
| **25** | SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA |  |
| **26** | SYSTEM BEZKLUCZYKOWY |  |
| **27** | STALOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT |  |
| **28** | DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA |  |
| **29** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ |  |
| **30** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ |  |
| **31** | FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, |  |
| **32** | TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY) |  |
| **33** | FELGI ALUMINIOWE MIN. 16’ Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) |  |
| **34** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **35** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), WKRĘTAK. |  |
| **36** | KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY |  |
| **37** | REFLEKTORY KSENONOWE |  |
| **38** | REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI PRZEDNIMI |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**ZAŁĄCZNIK NR 27 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D PREMIUM spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt V.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:**  **Marka: ………………..**  **Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:  1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,  1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,  1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH. |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. |  |
| **4** | SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 160 KM. |  |
| **5** | MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW |  |
| **6** | DŁUGOŚĆ MIN 4686 MM |  |
| **7** | NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK, |  |
| **8** | PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **9** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU |  |
| BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH |  |
| **10** | KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU |  |
| **11** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **12** | MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA |  |
| **13** | IMMOBILISER |  |
| **14** | AUTOALARM |  |
| **15** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **16** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **17** | BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE |  |
| **18** | ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ |  |
| **19** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **20** | LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE |  |
| **21** | CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE |  |
| **22** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **23** | TEMPOMAT |  |
| **24** | SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA |  |
| **25** | FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA |  |
| **26** | SYSTEM BEZKLUCZYKOWY |  |
| **27** | ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU |  |
| **28** | TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD) |  |
| **29** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ |  |
| **30** | KOMPUTER POKŁADOWY |  |
| **31** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN 6” Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **32** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA |  |
| **33** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ |  |
| **34** | FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARĆ, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI. |  |
| **35** | TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA |  |
| **36** | FELGI ALUMINIOWE MIN. 18’ Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) |  |
| **37** | PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZESTAW NAPRAWCZY LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT |  |
| **38** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **39** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), WKRĘTAK. |  |
| **40** | KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY |  |
| **41** | REFLEKTORY KSENONOWE |  |
| **42** | REFLEKTORY PRZECIWMGŁOWE ZINTEGROWANE Z REFLEKTORAMI PRZEDNIMI |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**ZAŁĄCZNIK NR 28 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY KOMBIVAN**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy KOMBIVAN spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt VII.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:**  **Marka: ………………..**  **Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:  1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,  1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH,  1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH. |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. |  |
| **4** | SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 80 KM. |  |
| **5** | MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW |  |
| **6** | NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE |  |
| **7** | DŁUGOŚĆ MIN 3730 MM. |  |
| **8** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **9** | MIN. MANUALNA KLIMATYZACJA |  |
| **10** | IMMOBILISER |  |
| **11** | CZUJNIK PARKOWANIA MIN. TYŁ |  |
| **12** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **13** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **14** | PODUSZKI POWIETRZNE PRZEDNIE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **15** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **16** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **17** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **18** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **19** | TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY) |  |
| **20** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE |  |
| **21** | ELEKTRYCZNIE STEROWANE I OGRZEWANE LUSTERKA |  |
| **22** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA |  |
| **23** | PODŁOKIETNIK KIEROWCY |  |
| **24** | FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, |  |
| **25** | PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE |  |
| **26** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ |  |
| **27** | DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE Z OKNAMI LUB DRZWI TYLNE JEDNOSKRZYDŁOWE UNOSZONE DO GÓRY |  |
| **28** | WERSJA 5 OSOBOWA. |  |
| **29** | FELGI STALOWE MIN. 15” Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG), KOMPLET KOŁPAKÓW |  |
| **30** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **31** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK. |  |
| **32** | KOLOR: GRANATOWY |  |
| **33** | AUTOALARM |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |