**ZAŁĄCZNIK NR 24 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY B**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy B spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt I.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:****Marka: ………………..****Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH. |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |  |
| **4** | SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 67,5 KM.  |  |
| **5** | MANUALNA MIN. 5-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW |  |
| **6** | NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE  |  |
| **7** | DŁUGOŚĆ MIN. 3730 MM |  |
| **8** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **10** | IMMOBILIZER |  |
| **11** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **12** | PODUSZKI POWIETRZNE KURTYNOWE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **13** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA |  |
| **14** | KLIMATYZACJA MIN. MANUALNA |  |
| **15** | PODŁOKIETNIK DLA KIEROWCY |  |
| **16** | SZYBY DRZWI TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **17** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **18** | PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **19** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **20** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **21** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **22** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **23** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE Z REGULACJĄ |  |
| **24** | FOTEL KIEROWCY: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,  |  |
| **25** | TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA (STANDARD; KOLOR CIEMNY) |  |
| **26** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ  |  |
| **27** | FELGI STALOWE MIN. 14” Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) + KOMPLET KOŁPAKÓW |  |
| **28** | MIN. DOJAZDOWE KOŁO ZAPASOWE |  |
| **29** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICĘ, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK, KLUCZ DO KÓŁ, WKRĘTAK. |  |
| **30** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1  |  |
| **31** | KOLOR: GRANATOWY |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**ZAŁĄCZNIK NR 26 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (DIESEL)**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt III.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:****Marka: ………………..****Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. |  |
| **4** | SILNIK: DIESEL, MOC MIN. 140 KM. |  |
| **5** | MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW |  |
| **6** | NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK |  |
| **7** | DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM |  |
| **8** | CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD  |  |
| **9** | PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **10** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU  |  |
| **11** |  BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH |  |
| KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU  |  |
| **12** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **13** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **14** | BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE |  |
| **15** | IMMOBILISER |  |
| **16** | AUTOALARM |  |
| **17** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **18** | LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE  |  |
| **19** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6” Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **20** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **21** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA |  |
| **22** | TEMPOMAT |  |
| **23** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **24** | ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU |  |
| **25** | SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA |  |
| **26** | SYSTEM BEZKLUCZYKOWY |  |
| **27** | KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT  |  |
| **28** | DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA |  |
| **29** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ |  |
| **30** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ  |  |
| **31** | FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,  |  |
| **32** | TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY) |  |
| **33** | FELGI ALUMINIOWE MIN. 16’ Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) |  |
| **34** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **35** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGO KOŁA ZAPASOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB DOJAZDOWEGOKOŁA ZAPASOWEGO), WKRĘTAK. |  |
| **36** | KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**ZAŁĄCZNIK NR 26 A - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D (BENZYNA)**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt IV.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:****Marka: ………………..****Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. |  |
| **4** | SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 140 KM. |  |
| **5** | MANUALNA MIN. 6-CIO STOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW LUB AUTOMATYCZNA |  |
| **6** | NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK |  |
| **7** | DŁUGOŚĆ MIN 4700 MM |  |
| **8** | CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD  |  |
| **9** | PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **10** | BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU  |  |
|  BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH |  |
| **11** | KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU |  |
| **12** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **13** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **14** | BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE |  |
| **15** | IMMOBILISER |  |
| **16** | AUTOALARM |  |
| **17** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **18** | LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE ELEKTRYCZNIE, PODGRZEWANE  |  |
| **19** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN. 6” Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **20** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **21** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA |  |
| **22** | TEMPOMAT |  |
| **23** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **24** | ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU |  |
| **25** | SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA |  |
| **26** | SYSTEM BEZKLUCZYKOWY |  |
| **27** | KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE LUB PEŁNOWYMIAROWE KOŁO DOJAZDOWE LUB OPONY TYPU RUN&FLAT  |  |
| **28** | DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA |  |
| **29** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ |  |
| **30** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ  |  |
| **31** | FOTEL KIEROWCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI,  |  |
| **32** | TAPICERKA FOTELI – MATERIAŁOWA LUB SKÓRZANA (STANDARD; KOLOR CIEMNY) |  |
| **33** | FELGI ALUMINIOWE MIN. 16’ Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) |  |
| **34** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJE NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **35** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), WKRĘTAK. |  |
| **36** | KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |

**ZAŁĄCZNIK NR 27 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE MINIMALNYCH WYMAGAŃ I PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DLA KLASY D PREMIUM**

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy) |  |

**Niniejszym oświadczamy, iż ofertowane przez nas samochody klasy D PREMIUM spełniają wymagania i parametry techniczne Zamawiającego wskazane w Rozdziale II – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA punkt V.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Oferowany samochód:****Marka: ………………..****Model: …..............................** | **Informacje wypełnia Wykonawca wpisując TAK lub podając szczegółowe dane** |
| **1** | POJAZD MUSI BYĆ PRZYSTOSOWANY DO:1.1 EKSPLOATACJI WE WSZYSTKICH PORACH ROKU I DOBY, W WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH SPOTYKANYCH W POLSKIEJ STREFIE KLIMATYCZNEJ W TEMPERATURACH OTOCZENIA OD -25°C DO + 50°C,1.2 PRZECHOWYWANIA NA WOLNYM POWIETRZU W MIEJSCACH NIEZADASZONYCH, 1.3 MYCIA W MYJNIACH AUTOMATYCZNYCH SZCZOTKOWYCH. |  |
| **2** | WYMAGANIA TECHNICZNE POJAZDU: POJAZD FABRYCZNIE NOWY, NIEUŻYTKOWANY, Z PRZEBIEGIEM NIE WIĘKSZYM NIŻ 50 KM, UPRZEDNIO NIEREJESTROWANY, WYPRODUKOWANY NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W 2018 ROKU. |  |
| **3** | POJAZD ZOSTANIE DOSTARCZONY OBRANDOWANY W LOGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, STANOWIĄCYMI ZAŁACZNIK NR 36 DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. |  |
| **4** | SILNIK: BENZYNA, MOC MIN. 160 KM. |  |
| **5** | MIN. 6-CIO STOPNIOWA AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW |  |
| **6** | DŁUGOŚĆ MIN 4686 MM |  |
| **7** | NADWOZIE MIN. 4-DRZWIOWE TYPU SEDAN LUB LIFTBACK, |  |
| **8** | PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASAŻERA |  |
| **9** |  BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU |  |
| BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU LUB BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE DLA PASAŻERÓW Z TYŁU W POSTACI KURTYN POWIETRZNYCH  |  |
| **10** | KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU  |  |
| **11** | WSPOMAGANIE KIEROWNICY |  |
| **12** | MIN. DWUSTREFOWA KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA  |  |
| **13** | IMMOBILISER |  |
| **14** | AUTOALARM |  |
| **15** | CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM |  |
| **16** | SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU SIĘ KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA Z ELEKTRONICZNYM UKŁADEM SIŁY HAMOWANIA, SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY ORAZ UKŁADEM WSPOMAGANIA AWARYJNEGO HAMOWANIA |  |
| **17** | BIKSENONOWE LUB LEDOWE REFLEKTORY PRZEDNIE |  |
| **18** | ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ |  |
| **19** | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE |  |
| **20** | LUSTERKA BOCZNE STEROWANIE AUTOMATYCZNIE, PODGRZEWANE  |  |
| **21** | CZUJNIKI PARKOWANIA – TYŁ I PRZÓD LUB INNY SYSTEM WSPOMAGAJĄCY PARKOWANIE |  |
| **22** | SZYBY DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH STEROWANE ELEKTRYCZNIE |  |
| **23** | TEMPOMAT |  |
| **24** | SYSTEM NAGŁEGO HAMOWANIA |  |
| **25** | FUNKCJA MONITOROWANIA MARTWEGO POLA |  |
| **26** | SYSTEM BEZKLUCZYKOWY |  |
| **27** | ASYSTENT ZMIANY PASA RUCHU |  |
| **28** | TAPICERKA FOTELI – SKÓRZANA (STANDARD) |  |
| **29** | ZAGŁÓWKI PRZEDNIE I TYLNE Z REGULACJĄ |  |
| **30** | KOMPUTER POKŁADOWY  |  |
| **31** | RADIOODTWARZACZ FABRYCZNIE ZAMONTOWANY Z NAWIGACJĄ MIN 6” Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (BLUETOOTH) |  |
| **32** | WIELOFUNKCYJNA KIEROWNICA  |  |
| **33** | DWA KOMPLETY DYWANIKÓW: GUMOWE I WELUROWE PRZÓD I TYŁ  |  |
| **34** | FOTEL KIEROWCY I FOTEL PASAŻERA: Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, REGULACJA PRZÓD – TYŁ ORAZ REGULACJĄ OPARĆ, ZAPAMIĘTYWANIE OPCJI UŁOŻENIA FOTELI.  |  |
| **35** | TYLNE SZYBY O WYŻSZYM STOPNIU PRZYCIEMNIENIA |  |
| **36** | FELGI ALUMINIOWE MIN. 18’ Z OPONAMI LETNIMI + ZESTAW OPON ZIMOWYCH (Z ROZMIAREM PASUJĄCY DO ZASTOSOWANYCH FELG) |  |
| **37** | PEŁNOWYMIAROWE KOŁO ZAPASOWE LUB ZESTAW NAPRAWCZY LUB ZASTOSOWANIE OPON TYPU RUN&FLAT |  |
| **38** | POJAZD MUSI POSIADAĆ HOMOLOGACJĘ NA SAMOCHÓD OSOBOWY M1 |  |
| **39** | SAMOCHÓD WYPOSAŻONY W APTECZKĘ, SPEŁNIAJĄCA NORMY DIN 13164, TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY, GAŚNICA, KOMPLET ŻARÓWEK, KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ, LEWAREK (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), KLUCZ DO KÓŁ (W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA KOŁA PEŁNOWYMIAROWEGO), LUB KOŁA DOJAZDOWEGO), WKRĘTAK. |  |
| **40** | KOLOR: METALICZNY SREBRNY LUB METALICZNY CZARNY LUB PERŁOWY SREBRNY LUB PERŁOWY CZARNY |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **miejscowość i data** | **Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy** |