Wymagane dokumenty jakościowe dla dostawcy pierścienia wirówki gipsu:

1. Certyfikat 3.1 materiałów zastosowanych do wytworzenia pierścienia
2. WPS na złącza spawane
3. Protokoły z badań złącza spawanego metodą VT i PT