Pompa olejowa z silnikiem na układzie napędu mieszadeł natleniających absorberów :

- pompy FTG70 z silnikiem 1,5kW i zaworem bezpieczeństwa oraz specjalnym uszczelnieniem SiC/SiC/Viton