|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa pozycji | Ilość | j.m. |
|  | Silnik:1LA2080-6AB10:0,37kW:910 obr.230/400V;  Typ : 1LA2080-6AB10:P=0,37kW: U=230/400V: I=1,9/1.1A:n=910 obr/min: IP55: Rodzaj pracy S-1. | 2 | szt. |
|  | Silnik 1LA2090-6AA10 0,75kW 940obr 230/400V;  Typ: 1LA2090-6AA10 P=0,75kW U=230/400V I=3,6/2,1A n=940 obr/min IP55 Rodzaj pracy S-1. | 2 | szt. |
|  | SILNIK TYP 280S,75KW,1450OBR/MIN | 1 | szt. |

Wykaz silników poz.3