**Zakres remontu przekładni TC1200/1**

- dokonanie kompleksowego przeglądu przekładni pod kątem stanu technicznego kół zębatych oraz łożysk

- wykonanie i wymiana zespołu 1-stopnia z=21/74 m=5

- wymiana łożysk oraz uszczelnień głównego wału obrotowego reduktora

- dokonanie przeglądu pozostałych elementów reduktora oraz ocena ich stanu technicznego pod kątem dalszej eksploatacji

-sprawdzenie szczelności kielicha zabezpieczającego dolne łożysko wału wolnoobrotowe przed napływem oleju do łożyska oraz szczelności rurki doprowadzającej smar do łożyska oraz wykonanie niezbędnych doszczelnień wspomnianych elementów

- montaż oraz próby ruchowe i malowanie przekładni

Transport przekładni od i do magazynu Zamawiającego po stronie Wykonawcy.

Gwarancja na wykonany zakres remontu : 24 miesiące

Termin realizacji nie dłuższy jak 18 tygodni od daty otrzymania Zamówienia.

Wymagane dokumenty jakościowe :

- deklaracja jakościowa potwierdzająca wykonanie remontu zgodnie z powyższym zakresem

-certyfikaty jakościowe na wymieniane elementy

- sprawozdanie z przeglądu przekładni oraz oceny jej stanu technicznego pod kątem dalszej eksploatacji

- protokół z ruchu próbnego przekładni

- protokół z malowania przekładni