Wspomniany powyżej motoreduktor musi stanowić 100% zamiennik dla aktualnie zamontowanego motoreduktora firmy SEW (typ FA77 GDV132 M4 FiSiTi 7,5 kW, n=56, 400V, i=25,5 H1 IP65) w zakresie parametrów technicznych tj.: mocy, napięcia zasilania, stopnia ochrony IP, obrotów wyjściowych z motoreduktora oraz wymiarów gabarytowych i przyłączeniowych (średnica wewnętrzna oraz szerokość tulei do zamontowania na istniejącym wale napędu ślimaków napełniających, przyłączenie ramienia reakcyjnego przekładni do istniejącej konstrukcji obudowy ślimaków napełniających).