Śruby dwustronne – kołnierze XW

Dotyczy tylko kołnierzy na górnych kolektorach dolotowych pary z upustów turbiny ,, tzw. fajek” ( 6 kołnierzy - dotyczy XW1,2,3).

- śruba dwustronna SA M30 x 170 , mat. gat. 25HM , w g. PN-68/ H-74302 - razem szt. 80 ( dotyczy XW1,2,3)

- nakrętka M30, mat. St5 ( 35), wg. PN -60/H-93045- razem szt. 160

Szczegóły wykonania w **zał. nr.1**