Szczegółowy zakres i wymagania dla realizacji przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu szczegółowej dokumentacji wykonawczej (rysunki wykonawcze) dla ślimaków wygarniających P120 z linii bocznej Instalacji Rębaka 2 na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego rysunku ofertowego oraz wizji lokalnej na obiekcie Zamawiającego.

**UWAGA 1.** Dostarczony przez Zamawiającego razem z zapytaniem rysunek ofertowy zawiera główne wymiary gabarytowe oraz wytyczne w zakresie materiałów poszczególnych elementów ślimaków i służy do celów złożenia oferty na dostawę ślimaków zgodnie z niniejszym zakresem szczegółowym zamówienia.

**UWAGA 2.** Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie określonych na rysunku ofertowym materiałów dla poszczególnych elementów ślimaków pod warunkiem, że będą one posiadały równoważną lub wyższą wytrzymałość, twardość oraz odporność na zużycie ścierne.

1. Wykonanie 2 sztuk ślimaków wygarniających (prawozwojny i lewozwojny) zgodnie z opracowaną i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją wykonawczą oraz ich dostawa na magazyn Zamawiającego.
2. Oczekiwany okres gwarancji na dostarczone ślimaki 24 miesiące. W okresie gwarancji Zamawiający dopuszcza występowanie normalnego zużycia eksploatacyjnego ślimaków wygarniających z uwagi na charakterystykę transportowanego materiału tj. biomasy o parametrach głównych określonych poniżej.

Biomasa w postaci zrębki drzewnej:

* Wymiar podstawowy 30x30x5mm
* Wymiar minimalny 10x10x5mm
* Wymiar maksymalny 90x90x20mm
* Maksymalna zawartość piasku 4%

Biomasa w postaci odpadów potartacznych (trociny)

* Wymiar podstawowy 5x5x1mm
* Wymiar minimalny 1x1x1mm
* Wymiar maksymalny 10x10x5mm
* Maksymalna zawartość piasku 2%