**OGŁOSZENIE**

**Enea Połaniec S.A.**

**ogłasza przetarg niepubliczny**

na **Modernizację pomieszczeń w budynku V1 w Enea Połaniec S.A.** wg następujących warunków:

1. Przedmiot zamówienia:

**Modernizacja pomieszczeń w budynku V1 w Enea Połaniec S.A.**

Szczegółowy zakres Usług Określa SIWZ stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

1. Termin wykonania robót: do 30.04.2019 r

## Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych i wariantowych.

1. Opis przygotowania oferty.
	1. Ofertę należy złożyć na formularzu „oferta” – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
	2. Złożona oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową oraz podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentacji oferenta.
	3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest dołączenie do oferty:

- oświadczenia oferenta o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia

- w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

1. Oferty należy złożyć na adres:

**Enea Połaniec S.A. Zawada 26, 28-230 Połaniec** bud. F 12 kancelaria I-sze piętro.

1. Termin składania ofert: **01.02.2019 r.** do godz. **1000.**
2. Termin otwarcia ofert: **01.02.2019 r.** godz. **10 30.**
3. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

**BIURO ZAKUPÓW MATERIAŁÓW I USŁUG Enea Połaniec S.A.**

*z opisem*: **„Oferta w przetargu na Modernizację pomieszczeń w budynku V1 w Enea Połaniec S.A.**

**Nie otwierać przed godz. 10 30 w dniu 01.02.2019 r.**

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty.
2. Oferent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, które uzyskał od Zamawiającego w trakcie opracowywania oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia oferty w każdym czasie przed przekazaniem zamówienia do realizacji bez podania uzasadnienia., co nie skutkuje żadnym roszczeniami oferenta wobec Zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wybranemu oferentowi, zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami ustalonymi podczas ewentualnych negocjacji.
5. Ponadto oferta powinna zawierać:
	1. Wynagrodzenie ofertowe - wg Załącznika nr 1 do formularza ofertowego
	2. Zakres prac.
	3. Terminy wykonania,
	4. Okres gwarancji,
	5. Okres ważności oferty,
	6. Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,
	7. Listę wymaganych właściwych kwalifikacji oraz uprawnień związanych z całym zakresem przedmiotu zamówienia.
	8. Wskazanie ewentualnych podwykonawców prac, z zakresem tych pozlecanych prac,
	9. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych lub dla zrealizowanych zdań inwestycyjnych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 2 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  200.000,00 zł netto.
	10. Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej.
	11. Oświadczenia określone we wzorze formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr:
6. Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny:

|  |  |
| --- | --- |
| ***NAZWA KRYTERIUM*** | ***WAGA (udział procentowy)******(W)*** |
| K1 -Wynagrodzenie Ofertowe netto | **100 %** |

**K1-Wynagrodzenie Ofertowe netto - znaczenie (waga) 100 %**

(porównywana będzie Cena netto nie zawierająca podatku VAT)

$$K1=\frac{Cn}{Co}\%$$

*Gdzie:*

*Cn – wynagrodzenie najniższe z ocenianych Ofert/najniższa wartość oferty (netto),*

*Co – wynagrodzenie ocenianej Oferty/wartość ocenianej oferty (netto).*

1. AUKCJA ELEKTRONICZNA
2. Po dokonaniu oceny Ofert, w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna, jeżeli złożone będą co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia na platformie zakupowej eB2B.
4. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.
5. Zamawiający zaprasza drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Za dzień przekazania zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej uważa się dzień wysłania zaproszenia z komputera Zamawiającego.
6. W zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców min. o:

- pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

- minimalnych wartościach postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej;

- terminie otwarcia aukcji elektronicznej,

- terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej;

- sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej;

- formule matematycznej, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawianych nowych cen lub wartości;

1. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie może być krótszy niż 2 dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
2. Aukcja elektroniczna może rozpocząć się dopiero po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu w zakresie ich zgodności z treścią SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie kryteriów oceny ofert.
3. W wyznaczonym terminie następuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami początkowymi są oferty złożone w postępowaniu przed wszczęciem aukcji elektronicznej.
4. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej https://aukcje.eb2b.com.pl, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji ~~.~~
5. System nie przyjmie postąpień niespełniających warunków określonych w niniejszym rozdziale, lub warunków określonych w Załączniku Nr 7 do Ogłoszenia oraz złożonych po terminie zamknięcia aukcji.
6. Momentem decydującym dla uznania, że oferta Wykonawcy została złożona w terminie, nie jest moment wysłania postąpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze i zarejestrowania przez System eB2B.
7. W toku aukcji elektronicznej zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej informacje umożliwiające identyfikację wykonawców nie będą ujawniane.
8. Każde postąpienie oznacza nową ofertę w zakresie, którego dotyczy postąpienie. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.
9. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu
10. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej
11. Zamawiający zamyka aukcję elektroniczną

- w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;

- jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;

- po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.

1. Po zamknięciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszą ponownie złożyć Formularz Oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do ogłoszenia, z nową ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie aukcji elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostaną odpowiednio i proporcjonalnie zmienione. Wykonawcy składają formularze w terminie 3 dni od dnia, w którym zamknięto aukcję elektroniczną. Złożony formularz zostanie załączony do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2. Jeżeli żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie wziął udziału w aukcji elektronicznej, to Zamawiający przeprowadzi postepowanie i wybierze Wykonawcę na podstawie ofert złożonych w terminie określonym w pkt 7 Ogłoszenia.
3. Umowa będzie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia oraz Ogólnych Warunkach Zakupu usług Enea Połaniec S.A.
4. Wymagania Zamawiającego w zakresie wykonywania prac na obiektach na terenie Zamawiającego zamieszczone są na stronie internetowej <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami.
5. Osoby odpowiedzialne za kontakt z oferentami ze strony Zamawiającego:

**w zakresie technicznym:**

***Piotr Brzyszcz***

Inspektor nadzoru

tel.: +48 15 865 60 40

email: piotr.brzyszcz@enea.pl

**w zakresie formalnym:**

***Marek Mazur***

Specjalista ds. zakupów

tel. +48 15 865-6575.; fax: +48 15 865 6064

e-mail:mazur.marek@enea.pl

1. Przetarg prowadzony będzie na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym Enea Połaniec S.A.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu określonych w niniejszym ogłoszeniu lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
3. Integralną częścią ogłoszenia jest klauzula informacyjna wynikająca z obowiązku informacyjnego Administratora (Enea Połaniec S.A.) stanowiąca Załącznik nr 5 do ogłoszenia.

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Wzór (formularz) oferty,

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy,

Załącznik nr 4 do ogłoszenia - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,

Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Klauzula Informacyjna,

Załącznik nr 6 do ogłoszenia - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych.

**Załącznik nr 1 do ogłoszenia**

**FORMULARZ OFERTY**

1. **Dane dotyczące oferenta:**
	1. Nazwa ....................................................................................................................
	2. Siedziba ..................................................................................................................
	3. N rachunku bankowego Oferenta …………………………………………………………………..
	4. Nr telefonu/faksu....................................................................................................
	5. nr NIP.......................................................................................................................
	6. adres e-mail:………………………………………………………………………………………………….……
	7. osoba do kontaktu ......................................... nr tel. .............................. e-mail. ...............................
2. **NINIEJSZYM SKŁADAMY OFERTĘ** w przetargu niepublicznym na **Modernizację pomieszczeń w budynku V1 w Enea Połaniec S.A.**
3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o przetargu oraz uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
4. **NINIEJSZYM SKŁADAMY**:
	1. Szczegółowy zakres przedmiotu oferty.
	2. Wynagrodzenie ofertowe.
	3. Termin realizacji.
	4. Opis profilu działalności oferenta.
	5. Oświadczenie o profilu działalności zbliżonym do będącego przedmiotem przetargu, realizowanym o wartości sprzedaży usług nie niższej niż 60.000,00 zł netto rocznie.
	6. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 2 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  200.000 zł netto.
	7. Aktualny odpis z KRS lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
	8. Informację o wynikach finansowych oferenta za lata 2015-2017 w formie oświadczenia Zarządu lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą.
	9. Oświadczenia:
		1. o zapoznaniu się z Ogłoszeniem i otrzymaniem wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty,
		2. o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.
		3. o posiadaniu przez osoby dozoru/Kierownika budowy oraz Kierowników robót, wymaganych właściwych kwalifikacjach oraz uprawnień związanych z realizacją całego zakresu przedmiotu zamówienia,
		4. o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
		5. o kompletności oferty pod względem dokumentacji, koniecznej do zawarcia umowy,
		6. o spełnieniu wszystkich wymagań Zamawiającego określonych specyfikacji,
		7. o objęciu zakresem oferty wszystkich dostaw niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymogami oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
		8. o wykonaniu zamówienia [ ]  samodzielnie / [ ]  z udziałem podwykonawców
		9. o związaniu niniejszą ofertą przez okres co najmniej 90 dni od daty upływu terminu składania ofert.
		10. o niezaleganiu z podatkami oraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
		11. o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
		12. o nie posiadaniu powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku Niezależności lub Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia.
		13. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.
		14. o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważną polisę OC na kwotę nie niższą niż dwa miliony zł /2.000.000 zł/ (poza polisami obowiązkowymi OC) lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług.
		15. o wyrażeniu zgodny na ocenę zdolności wykonawcy do spełnienia określonych wymagań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
		16. o posiadaniu certyfikatu z zakresu jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy lub ich braku,
		17. o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
		18. o zastosowaniu rozwiązań spełniających warunki norm jakościowych,
		19. o zastosowaniu narzędzi spełniających warunki zgodne z wymogami bhp i ochrony środowiska,
		20. że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w  przypadku wyboru jego oferty w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
		21. o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, którego wzór stanowi załącznik nr  4 do ogłoszenia,
		22. w przypadku gdy oferent jest osobą fizyczną oświadczenia oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.
5. **Oświadczamy, że:**
	1. wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do platformy zakupowej Zamawiającego,
	2. jesteśmy2/nie jesteśmy2 czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.
	3. wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z załącznikami są zgodne ze stanem faktycznym,
	4. jesteśmy podmiotem, w którym Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały [dodatkowa informacja do celów statystycznych:]:

[ ]  **tak / [ ]  nie**

1. 1**PEŁNOMOCNIKIEM oferentów** uprawnionym do reprezentowania wszystkich oferentów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz do zawarcia umowy2 jest:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *dotyczy oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

*2 niepotrzebne skreślić*

1. Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składamy na \_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
2. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:

**Dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 4.1 do 4.9.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku

 (podpis oferenta/pełnomocnika oferenta

|  |
| --- |
|   |
| **Załącznik nr 1 do oferty****WYNAGRODZENIE OFERTOWE**Za **Modernizację pomieszczeń w budynku V1 w Enea Połaniec S.A.** oferujemy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….…………… zł ( słownie: ……………………………………………….…………………… ……………………………………………………………………………………………………… złotych) netto – bez podatku VAT.Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu oferty, zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ roku (podpis oferenta/pełnomocnika oferenta |

**Załącznik nr 2 do ogłoszenia**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

**SIWZ**

**na**

**„Modernizację pomieszczeń w budynku V1 w Enea Połaniec S.A.”**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**„Modernizacja pomieszczeń w budynku V1 w Enea Połaniec S.A.”**

**Szczegółowy zakres usług obejmuje:**

1. Modernizację- remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej i łazienek budynku V1 na poziomie parteru, I p. i IIp wraz z remontem elewacji przy wejściu do budynku, w zakresie wg przedmiaru robót (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Z zakresu robót wyłączono:

2.1. remont instalacji wod-kan. ,CO i elektrycznej,

~~2.2. wymianę wykładzin pcw oraz wymianę skrzydeł drzwiowych pełnych w pomieszczeniach biurowych parteru i I piętra,~~

~~2.3. wymianę wykładzin pcw w pomieszczeniach biurowych II piętra.~~

1. **Dokumentacja techniczna:**
2. Inwentaryzacja architektoniczna budynku (do wglądu w siedzibie Zamawiającego).
3. Opracowanie ewentualnej dokumentacji wykonawczej i warsztatowej po stronie i na koszt Wykonawcy.
4. **Założenia i warunki techniczne dla prawidłowej realizacji zadania:**
5. Wykonanie zgodnie z zakresem i normami.
6. ~~Dla pomieszczeń biurowych należy zastosować panele typ C4 (o podwyższonym stopniu odporności na ścieranie).~~

**VI.** Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:

1. Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.
2. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.
3. Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.
4. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.
5. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane prace powinien wynosić minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Wymagane są następujące warunki gwarancji:
	1. Przystąpienie do usuwania wad 3 dni od daty zawiadomienia lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. **ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC**
7. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.
	1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
	2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
	3. Dokumenty wymienione w pkt. 4.1.1 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
	4. Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 4.1.2 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
10. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
11. Wykonawca zabezpieczy:
	1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
	2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
12. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:
	* Ustawą Prawo budowlane,
	* Ustawą o dozorze technicznym,
	* Ustawą Prawo ochrony środowiska,
	* Ustawą o odpadach,
	* Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.
13. **MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG**
14. Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.
15. **RAPORTY I ODBIORY**
16. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Dokumentacja:*** | ***Wymagana******[x]*** | ***Dokument źródłowy:*** |
| ***A*** | ***PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:*** |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013  |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres robót budowlanych/usług |  |  |
|  | Harmonogram realizacji prac  | x |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Plan badań i kontroli | x |  |
|  | Instrukcje IBWR | x |  |
|  | Instrukcja IOR | x | Dokument związany nr 15 do IOBP |
|  | Plan BIOZ |  |  |
| ***B*** | ***W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:*** |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej  |  |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | x |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany ) |  |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  | x |  |
|  | WPQR, Instrukcje WPS |  |  |
|  | Uprawnienia spawaczy |  |  |
|  | Protokoły kontroli | x |  |
|  | Dziennik robót | x |  |
| ***C*** | ***PO ZAKOŃCZENIU PRAC:*** |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów |  |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów |  |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu |  |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu |  |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji |  |  |
|  | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości |  |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru |  |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia\*/obiektu\*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową |  |  |
|  | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru końcowego( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru pogwarancyjnego |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

1. **REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY**
2. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
3. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
4. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
5. REFERENCJE
	* + 1. Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu (w czynnych obiektach przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 2 listami referencyjnymi, (które zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  200.000 zł netto.
6. WIZJA LOKALNA
7. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w miejscu planowanych robót w dniu 21.01.2019 r. o godz. 8.45 miejsce spotkania: Brama nr 1 Enea Połaniec S.A. /lub inne wskazane przez kom. Zamawiającą/
8. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją robót/usług oraz zakresem i złożenie potwierdzenia dokonania wizji lokalnej.
9. Do złożenia ofert uprawnieni są jedynie Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną mającą na celu zapoznanie potencjalnych Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami wykonania prac i specyfiką urządzeń. Wizja lokalna zakończona zostanie podpisaniem przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego powyższe.
10. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni:

- przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstępnego szkolenia BHP (czas trwania około 2 godzin) umożliwiającego wejście na teren Enea Połaniec S.A.;

- zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Połaniec S.A.;

- podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem) biorących udział w wizji celem uzgodnienia wejścia na teren elektrowni,

- wypełnić formularze (Z-1\_A/Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013) z [[Instrukcji](http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf) Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.](http://www.gdfsuez-energia.pl/sites/default/files/Instrukcja%20oraganizacji%20bezpiecznej%20pracy%20w%20Elektrowni_0.pdf) 9\_IOBP\_Dokument związany nr 4) i przesłać je z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia godziny szkolenia.

1. **Załączniki do SIWZ:**
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni
3. Załącznik nr 2 do SIWZ - „Przedmiar robót - Modernizacja pomieszczeń w budynku V1”
4. Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A
	1. Ogólne Warunki Zakupu Usług
	2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej
	3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
	4. Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań
	5. Instrukcja Postępowania z Odpadami
	6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego
	7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów
	8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
	9. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4
	10. Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Mapa terenu Elektrowni**

****

**Załącznik nr 2 do SIWZ**- „Przedmiar robót - Modernizacja pomieszczeń w budynku V1”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Kosztorys - widok uproszczony** |  |  |  |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilości składowe** | **Ilości robót** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1115 | WEJŚCIE DO BUDYNKU |   |   |   |
| 1.1 | KNNR 3 0601-03 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm | m | 4,50 | 4,50 |
| 1.2 | KNR 4-01 0725-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) | m2 | 4,50 | 4,50 |
| 1.3 | KNR 4-01 0722-01 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. II na ścianach,loggiach i balkonach | m2 | 15,50 | 15,50 |
| 1.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 15,50 | 15,50 |
| 1.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 15,50 | 15,50 |
| 1.6 | KNR 4-01 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m2 | 15,50 | 15,50 |
| 1.7 |   | Drzwi wejściowe (światło 1,50 x 2,00m) z futryną, aluminiowe, dwudzielne z progiem, przeszklenie górą, dół - płyta pełna, samozamykacz | szt. | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 73 | PARTER |   |   |   |
| 2.1 | 447 | Remont pomieszczeń parter |   |   |   |
| 2.1.1 |   | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m2 | 40,00 | 40,00 |
| 2.1.2 |   | Parapety wewnętrzne z MDF, laminowane, gr. 3 cm | mb | 40,00 | 40,00 |
| 2.1.3 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 64,80 | 64,80 |
| 2.1.4 | KNR 4-01 1212-2801 | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową | m2 | 112,00 | 112,00 |
| 2.1.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 944,38 | 944,38 |
| 2.1.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 233,150 | 233,150 |
| 2.1.7 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 237,720 | 237,720 |
| 2.1.8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 636,170 | 636,170 |
| 2.1.9 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 636,170 | 636,170 |
| 2.1.10 | KNR-W 2-02 1104-0300 | Dodatek lub potrącenie za zmianę grubosci o 10mm warstwy wyrównawczej pod posadzki | m2 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1.11 |   | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 1 cm zatarte na gładko | m2 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1.12 |   | Posadzka z wykładzin lub tworzyw sztucznych, zgrzewana, typu Lentex Orion, kl. 42, kl. ścieralności t, gr. 2,2 mm lub o parametrach równowaznych | m2 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1.13 | KNR-W 2-02 1124-04 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone | m | 153,000 | 153,000 |
| 2.1.14 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | szt. | 17,000 | 17,000 |
| 2.1.15 | KNR 4-01 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | 17,000 | 17,000 |
| 2.1.16 | KNR 4-01 0919-24 | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych | szt. | 17,000 | 17,000 |
| 2.2 | 75 | Remont korytarza parter |   |   |   |
| 2.2.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 31,220 | 31,220 |
| 2.2.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 149,430 | 149,430 |
| 2.2.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 31,220 | 31,220 |
| 2.2.4 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 31,220 | 31,220 |
| 2.2.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 118,220 | 118,220 |
| 2.2.6 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 118,220 | 118,220 |
| 2.2.7 | KNR-W 2-02 2007-05 | Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych Wymiana płyt 10 szt | m2 | 3,600 | 3,600 |
| 2.3 | 76 | Klatka schodowa |   |   |   |
| 2.3.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ścian | m2 | 53,080 | 53,080 |
| 2.3.2 | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem - boki schodów | m2 | 2,672 | 2,672 |
| 2.3.3 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - grzejniki na klatce schodowej | m2 | 5,000 | 5,000 |
| 2.3.4 | KNR 4-01 0710-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - wariant 1 | m2 | 2,680 | 2,680 |
| 2.3.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 46,670 | 46,670 |
| 2.3.6 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 40,260 | 40,260 |
| 2.3.7 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 46,670 | 46,670 |
| 2.3.8 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 46,670 | 46,670 |
| 2.3.9 | KNR 4-01 1212-04 | Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętow prostych | m2 | 14,720 | 14,720 |
| 2.3.10 | KNR 4-01 1208-01 | Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - poręczy | m2 | 12,000 | 12,000 |
| 2.3.11 | EZNP 0-01 0601-0300 | Montaż rusztowań rurowych o szerokości podestu do 1.5 m | m2 | 18,976 | 18,976 |
| 2.4 | 537 | Łazienka - parter |   |   |   |
| 2.4.1 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 24,30 | 24,30 |
| 2.4.2 | KNR 4-02 0224-01 | Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 2.4.3 | KNR 4-02 0228-06 | Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem | kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2.4.4 | KNR 4-02 0219-04 | Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa | kpl. | 3,000 | 3,000 |
| 2.4.5 | KNR 4-02 0121-02 | Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 2.4.6 | KNR 4-02 0109-07 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym | szt. | 6,000 | 6,000 |
| 2.4.7 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 67,700 | 67,700 |
| 2.4.8 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 18,250 | 18,250 |
| 2.4.9 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 17,500 | 17,500 |
| 2.4.10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 49,450 | 49,450 |
| 2.4.11 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 49,450 | 49,450 |
| 2.4.12 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,70 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 2.4.13 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,80 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 3 | 78 | PIERWSZE PIĘTRO |   |   |   |
| 3.1 | 79 | Remont pomieszczeń I piętra |   |   |   |
| 3.1.1 |   | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m2 | 40,00 | 40,00 |
| 3.1.2 |   | Parapety wewnętrzne z MDF, laminowane, gr. 3 cm | m2 | 40,00 | 40,00 |
| 3.1.3 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 20,25 | 20,25 |
| 3.1.4 | KNR 4-01 1212-2801 | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową | m2 | 62,00 | 62,00 |
| 3.1.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 873,880 | 873,880 |
| 3.1.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 237,720 | 237,720 |
| 3.1.7 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 237,720 | 237,720 |
| 3.1.8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 636,170 | 636,170 |
| 3.1.9 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 636,170 | 636,170 |
| 3.1.10 |   | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 0,5 cm zatarte na gładko | m2 | 121,33 | 121,33 |
| 3.1.11 | KNR 2-02 0609-03 | Podkłady pod panele | m2 | 121,330 | 121,330 |
| 3.1.12 |   | Panele podłogowe typu Classen Dąb, AC4, kl. 32, gr. 8mm lub o parametrach równoważnych | m2 | 121,330 | 121,330 |
| 3.1.13 | KNR-W 2-02 1124-04 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone | m | 153,000 | 153,000 |
| 3.1.14 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | szt. | 15,000 | 15,000 |
| 3.1.15 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Wymiana skrzydeł drzwiowych | m2 | 5,40 | 5,40 |
| 3.1.16 | KNR 4-01 0903-01 | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych | szt. | 15,000 | 15,000 |
| 3.1.17 | KNR 4-01 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | 15,000 | 15,000 |
| 3.1.18 | KNR 4-01 0919-24 | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych | szt. | 15,000 | 15,000 |
| 3.2 | 80 | Korytarz I piętra |   |   |   |
| 3.2.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 40,490 | 40,490 |
| 3.2.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 192,480 | 192,480 |
| 3.2.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 40,490 | 40,490 |
| 3.2.4 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 40,490 | 40,490 |
| 3.2.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 151,980 | 151,980 |
| 3.2.6 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 151,980 | 151,980 |
| 3.3 | 531 | Łazienka - I piętro |   |   |   |
| 3.3.1 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 24,30 | 24,30 |
| 3.3.2 | KNR 4-02 0224-01 | Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 3.3.3 | KNR 4-02 0228-06 | Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem | kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 3.3.4 | KNR 4-02 0219-04 | Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa | kpl. | 3,000 | 3,000 |
| 3.3.5 | KNR 4-02 0121-02 | Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 3.3.6 | KNR 4-02 0109-07 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym | szt. | 6,000 | 6,000 |
| 3.3.7 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 65,680 | 65,680 |
| 3.3.8 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 17,500 | 17,500 |
| 3.3.9 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 17,500 | 17,500 |
| 3.3.10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 48,180 | 48,180 |
| 3.3.11 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 48,180 | 48,180 |
| 3.3.12 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,70 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 3.3.13 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,80 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 4 | 82 | DRUGIE PIĘTRO |   |   |   |
| 4.1 | 83 | Remont pomieszczeń II piętra |   |   |   |
| 4.1.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,000 | 1,000 |
| 4.1.2 | KNR 4-01 0304-03 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa' | m3 | 0,480 | 0,480 |
| 4.1.3 | KNR 4-01 0710-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 3,800 | 3,800 |
| 4.1.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 883,950 | 883,950 |
| 4.1.5 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 224,490 | 224,490 |
| 4.1.6 |   | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | mb | 40,00 | 40,00 |
| 4.1.7 |   | Parapety wewnętrzne z MDF, laminowane, gr. 3 cm | mb | 40,00 | 40,00 |
| 4.1.8 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 20,25 | 20,25 |
| 4.1.9 | KNR 4-01 1212-2801 | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową | m2 | 112,00 | 112,00 |
| 4.1.10 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 224,490 | 224,490 |
| 4.1.11 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 224,490 | 224,490 |
| 4.1.12 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 659,460 | 659,460 |
| 4.1.13 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 659,460 | 659,460 |
| 4.1.14 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Wymiana skrzydeł drzwiowych na PORTA z ościeżnicą regulowaną | m2 | 18,00 | 18,00 |
| 4.1.15 | KNR 4-01 0903-01 | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych | szt. | 19,000 | 19,000 |
| 4.1.16 | KNR 4-01 0919-24 | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych | szt. | 19,000 | 19,000 |
| 4.1.17 | KNR 4-01 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | 19,000 | 19,000 |
| 4.1.18 |   | Badania i pomiary | kpl. | 16,000 | 16,000 |
| 4.2 | 85 | Korytarz II piętra |   |   |   |
| 4.2.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 53,200 | 53,200 |
| 4.2.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 252,610 | 252,610 |
| 4.2.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 53,200 | 53,200 |
| 4.2.4 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 53,200 | 53,200 |
| 4.2.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 199,420 | 199,420 |
| 4.2.6 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 199,420 | 199,420 |
| 4.3 | 84 | Łazienka - II piętro |   |   |   |
| 4.3.1 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 24,30 | 24,30 |
| 4.3.2 | KNR 4-02 0224-01 | Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 4.3.3 | KNR 4-02 0228-06 | Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem | kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 4.3.4 | KNR 4-02 0219-04 | Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa | kpl. | 3,000 | 3,000 |
| 4.3.5 | KNR 4-02 0121-02 | Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 4.3.6 | KNR 4-02 0109-07 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym | szt. | 6,000 | 6,000 |
| 4.3.7 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 68,680 | 68,680 |
| 4.3.8 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 18,610 | 18,610 |
| 4.3.9 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 18,610 | 18,610 |
| 4.3.10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 50,060 | 50,060 |
| 4.3.11 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 50,060 | 50,060 |
| 4.3.12 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,70 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 4.3.13 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,80 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |

**Załącznik nr 3 do ogłoszenia**

**WZÓR UMOWY NR …………………………………………………………………..**

(zwana dalej **"Umową"**)

zawarta w Zawadzie w dniu ……………………………… 2019 roku, pomiędzy:

**Enea Połaniec S.A.** z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 866-00-01-429, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 713.500.000 zł, zwaną dalej **„Zamawiającym”**, którego reprezentują:

**……………………………………………..** - ……………………………………………………………….

**……………………………………………..** - ……………………………………………………………….

a

 **………………………………….** z siedzibą ………………………………………… , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………. przez Sąd ……………………., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: ……………………… wysokość kapitału zakładowego ……………………… zł, zwaną dalej „**Wykonawcą**", którego reprezentują:

***……………………………………………………………***

***……………………………………………………………***

Zamawiający i Wykonawca dalej zwani są łącznie "**Stronami**", zaś każdy z osobna "**Stroną**".

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.
2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy oraz posiada środki finansowe i zdolności techniczne konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z Umowy.
3. Zamawiający oświadcza i zapewnia, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy.
4. Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (dalej „**OWZU**”) zawarte w Załączniku nr 2 do Umowy stanowią jej integralną część. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU oraz że w pełni je rozumie i akceptuje ich treść. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.
5. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie przypisane im w OWZU.

**W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje:**

1. **PRZEDMIOT UMOWY.**

Przedmiotem umowy jest **Modernizacja pomieszczeń w budynku V1 w Enea Połaniec S.A.** (dalej: „Usługi”).

* 1. **Zakres Usługi obejmuje:**
		1. Modernizację- remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej i łazienek budynku V1 na poziomie parteru, I p. i IIp wraz z remontem elewacji przy wejściu do budynku, w zakresie wg przedmiaru robót (załącznik nr 2 do SIWZ).
		2. Z zakresu robót wyłączono:

- remont instalacji wod-kan. ,CO i elektrycznej,

- wymianę wykładzin pcw oraz wymianę skrzydeł drzwiowych pełnych w pomieszczeniach biurowych parteru i I piętra,

- wymianę wykładzin pcw w pomieszczeniach biurowych II piętra,

* 1. Szczegółowy zakres Usługi oraz warunki organizacji pracy (SIWZ) stanowią Załącznik nr 1 do Umowy.
	2. W celu wykonania Usługi Wykonawca zapewni:
		1. Opracowanie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej,
		2. niezbędne dostawy materiałów i urządzeń, wyposażenie, a także środki transportowo –sprzętowe niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy,
		3. pracowników z uprawnieniami określonymi właściwymi przepisami.
	3. Wykonawca będzie świadczył Usługi zgodnie z:
		1. ustawą Prawo energetyczne,
		2. ustawą Prawo budowlane,
		3. ustawą o dozorze technicznym,
		4. ustawą Prawo ochrony środowiska,
		5. ustawą o odpadach,
		6. zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi Enea.

### Wykonawca może skorzystać z usług osób trzecich (podwykonawców) w zakresie realizacji przedmiotu Umowy jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości przedmiotu umowy osobom trzecim (podwykonawcom), za ich działania Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

1. **TERMIN WYKONANIA**
	1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu Umowy do dnia 30.04.2019 r.
	2. Wykonawca rozpocznie realizację Usług w terminie 3 dni od uzgodnienia instrukcji wymaganych do bezpiecznego wykonania prac.
2. **MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG**

Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

1. **WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**
	1. Podstawą rozliczeń Usług będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………. zł (słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… złotych) netto powiększone o należny podatek VAT.
	2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług, w tym koszty materiałów.
	3. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru potwierdzający wykonanie usługi, podpisany przez przedstawicieli Stron. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za czynności, które nie zostały odebrane przez Zamawiającego.
2. **OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY**
	1. Zamawiający wyznacza niniejszym:

Piotr Brzyszcz, tel.: 15 865 60 40; e-mail: piotr.brzyszcz@enea.pl

jako osoby upoważnione do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych niniejszą Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Kontrahentem, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli (dalej: "Pełnomocnik Zamawiającego"). Pełnomocnik Zamawiającego nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

* 1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest:

………………………………………………………….. tel. …………………………….. e-mail: …………………………………….

jako osobę upoważnioną do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, jego personelem, (dalej zwaną "Pełnomocnikiem Wykonawcy" Pełnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy.

* 1. Zmiana Pełnomocników stron nie stanowi zmiany Umowy i następować będzie z chwilą pisemnego powiadomienia Stron.
	2. W zakresach przedstawionych poniżej kontrola Usług będzie sprawowana również przez:
		1. Służby bhp i ochrony środowiska Zamawiającego lub wskazane przez Zamawiającego – w zakresie bhp i ochrony środowiska,
		2. Służby wskazane przez Zamawiającego – w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia.
1. **GWARANCJA:**
	1. Pkt.8.1 – OWZU otrzymuje brzmienie: Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Usługi na okres 36 miesięcy od daty odbioru oraz zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od zgłoszenia wady.
2. **ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY**
	1. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie i OWZU kar umownych na zasadach ogólnych.
	2. Suma kar umownych nie może przekroczyć 100 % wynagrodzenia umownego określonego w pkt 4.1. Umowy.
	3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. **POZOSTAŁE UREGULOWANIA**
	1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	2. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń:

### Zamawiający:

###  **Enea Elektrownia Połaniec S.A.**

### **Zawada 26; 28-230 Połaniec**

### tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

### Zamawiający (adres do doręczeń faktur):

### **Enea Elektrownia Połaniec S.A.**

### **Centrum Zarządzania Dokumentami**

### **ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona Góra**

###  tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.

### Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

* 1. Integralną częścią Umowy są załączniki:

### załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

### załącznik nr 2 – OWZU.

### załącznik nr 3 – Mapa elektrowni.

* 1. Do Umowy zastosowanie znajdują OWZU stanowiące Załącznik nr 2 do Umowy.
	2. W razie sporu co do ważności, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana będzie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 1 do Umowy**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

**SIWZ**

**na**

**„Modernizację pomieszczeń w budynku V1 w Enea Połaniec S.A.”**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**„Modernizacja pomieszczeń w budynku V1 w Enea Połaniec S.A.”**

**Szczegółowy zakres usług obejmuje:**

* + - 1. Modernizację- remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej i łazienek budynku V1 na poziomie parteru, I p. i IIp wraz z remontem elewacji przy wejściu do budynku, w zakresie wg przedmiaru robót (załącznik nr 2 do SIWZ).
			2. Z zakresu robót wyłączono:

2.1. remont instalacji wod-kan. ,CO i elektrycznej,

2.2. wymianę wykładzin pcw oraz wymianę skrzydeł drzwiowych pełnych w pomieszczeniach biurowych parteru i I piętra,

2.3. wymianę wykładzin pcw w pomieszczeniach biurowych II piętra.

1. **Dokumentacja techniczna:**
	1. Inwentaryzacja architektoniczna budynku (do wglądu w siedzibie Zamawiającego).
	2. Opracowanie ewentualnej dokumentacji wykonawczej i warsztatowej po stronie i na koszt Wykonawcy.
2. **Założenia i warunki techniczne dla prawidłowej realizacji zadania:**
	* + 1. Wykonanie zgodnie z zakresem i normami.

2. Dla pomieszczeń biurowych należy zastosować panele typ C4 (o podwyższonym stopniu odporności na ścieranie).

**IV. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:**

1.Wszystkie urządzenia, materiały podstawowe, materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

2.Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt.

3.Transport technologiczny materiałów oraz złomu należy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.

4.Podczas wykonywania prac na terenie Enea Połaniec S.A., Wykonawcę obowiązują aktualne przepisy wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S.A., Instrukcja ochrony przeciwpożarowej oraz przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, z którymi Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się na etapie przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej.

**V.ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC**

1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostępna na stronie: <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.
2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawcę.
3. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót (IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego.
4. Dokumenty wymienione w pkt. 4.1.1 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
5. Zatwierdzone przez Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 4.1.2 należy przedłożyć Zamawiającemu 2 tygodnie przed planowanym terminem odstawienia instalacji do remontu.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.
8. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i współpracy.
9. Wykonawca zabezpieczy:
	1. niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt oraz pracowników z wymaganymi uprawnieniami;
	2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.
10. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z:
	* Ustawą Prawo budowlane,
	* Ustawą o dozorze technicznym,
	* Ustawą Prawo ochrony środowiska,
	* Ustawą o odpadach,
	* Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.
		1. **MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG**

Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec.

* + 1. **RAPORTY I ODBIORY**
			1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Dokumentacja:*** | ***Wymagana******[x]*** | ***Dokument źródłowy:*** |
| ***A*** | ***PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:*** |  |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych | x | Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008 |
|  | Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013  |
|  | Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) | x | Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 |
|  | Zakres robót budowlanych/usług |  |  |
|  | Harmonogram realizacji prac  | x |  |
|  | Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) | x | Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014 |
|  | Plan badań i kontroli | x |  |
|  | Instrukcje IBWR | x |  |
|  | Instrukcja IOR | x | Dokument związany nr 15 do IOBP |
|  | Plan BIOZ |  |  |
| ***B*** | ***W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:*** |  |
|  | Raport z inspekcji wizualnej  |  |  |
|  | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP | x |  |
|  | Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany ) |  |  |
|  | Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  | x |  |
|  | Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  | x |  |
|  | WPQR, Instrukcje WPS |  |  |
|  | Uprawnienia spawaczy |  |  |
|  | Protokoły kontroli | x |  |
|  | Dziennik robót | x |  |
| ***C*** | ***PO ZAKOŃCZENIU PRAC:*** |  |
|  | Zestawienie materiałów podstawowych użytych do prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów |  |  |
|  | Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów |  |  |
|  | Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu |  |  |
|  | Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu |  |  |
|  | Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji |  |  |
|  | Lista sprzętu i urządzeń używanych w realizacji zadania wraz z niezbędnymi badaniami i poświadczeniami jakości |  |  |
|  | Poświadczenia / Oświadczenia | x |  |
|  | Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru |  |  |
|  | Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego urządzenia\*/obiektu\*, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową |  |  |
|  | Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) | x | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru końcowego( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |
|  | Protokół odbioru pogwarancyjnego |  | Instrukcja odbiorowa/OWZU |

* + 1. **REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY**
1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych.
	* 1. **Załączniki do SIWZ:**
4. Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni
5. Załącznik nr 2 do SIWZ - „Przedmiar robót - Modernizacja pomieszczeń w budynku V1”
	* 1. **Dokumenty właściwe dla ENEA POŁANIEC S.A**

Ogólne Warunki Zakupu Usług

Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

Instrukcja Postępowania z Odpadami

Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4

Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty>.

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Mapa terenu Elektrowni**

****

**Załącznik nr 2 do SIWZ**- „Przedmiar robót - Modernizacja pomieszczeń w budynku V1”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Kosztorys - widok uproszczony** |  |  |  |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilości składowe** | **Ilości robót** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1115 | WEJŚCIE DO BUDYNKU |   |   |   |
| 1.1 | KNNR 3 0601-03 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm | m | 4,50 | 4,50 |
| 1.2 | KNR 4-01 0725-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) | m2 | 4,50 | 4,50 |
| 1.3 | KNR 4-01 0722-01 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. II na ścianach,loggiach i balkonach | m2 | 15,50 | 15,50 |
| 1.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 15,50 | 15,50 |
| 1.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 15,50 | 15,50 |
| 1.6 | KNR 4-01 1204-06 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie | m2 | 15,50 | 15,50 |
| 1.7 |   | Drzwi wejściowe (światło 1,50 x 2,00m) z futryną, aluminiowe, dwudzielne z progiem, przeszklenie górą, dół - płyta pełna, samozamykacz | szt. | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 73 | PARTER |   |   |   |
| 2.1 | 447 | Remont pomieszczeń parter |   |   |   |
| 2.1.1 |   | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m2 | 40,00 | 40,00 |
| 2.1.2 |   | Parapety wewnętrzne z MDF, laminowane, gr. 3 cm | mb | 40,00 | 40,00 |
| 2.1.3 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 64,80 | 64,80 |
| 2.1.4 | KNR 4-01 1212-2801 | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową | m2 | 112,00 | 112,00 |
| 2.1.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 944,38 | 944,38 |
| 2.1.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 233,150 | 233,150 |
| 2.1.7 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 237,720 | 237,720 |
| 2.1.8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 636,170 | 636,170 |
| 2.1.9 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 636,170 | 636,170 |
| 2.1.10 | KNR-W 2-02 1104-0300 | Dodatek lub potrącenie za zmianę grubosci o 10mm warstwy wyrównawczej pod posadzki | m2 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1.11 |   | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 1 cm zatarte na gładko | m2 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1.12 |   | Posadzka z wykładzin lub tworzyw sztucznych, zgrzewana, typu Lentex Orion, kl. 42, kl. ścieralności t, gr. 2,2 mm lub o parametrach równowaznych | m2 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1.13 | KNR-W 2-02 1124-04 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone | m | 153,000 | 153,000 |
| 2.1.14 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | szt. | 17,000 | 17,000 |
| 2.1.15 | KNR 4-01 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | 17,000 | 17,000 |
| 2.1.16 | KNR 4-01 0919-24 | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych | szt. | 17,000 | 17,000 |
| 2.2 | 75 | Remont korytarza parter |   |   |   |
| 2.2.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 31,220 | 31,220 |
| 2.2.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 149,430 | 149,430 |
| 2.2.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 31,220 | 31,220 |
| 2.2.4 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 31,220 | 31,220 |
| 2.2.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 118,220 | 118,220 |
| 2.2.6 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 118,220 | 118,220 |
| 2.2.7 | KNR-W 2-02 2007-05 | Okładziny z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach na rusztach drewnianych lub metalowych Wymiana płyt 10 szt | m2 | 3,600 | 3,600 |
| 2.3 | 76 | Klatka schodowa |   |   |   |
| 2.3.1 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności ścian | m2 | 53,080 | 53,080 |
| 2.3.2 | KNR 2-02 1503-03 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem - boki schodów | m2 | 2,672 | 2,672 |
| 2.3.3 | KNR 4-01 1212-18 | Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych - grzejniki na klatce schodowej | m2 | 5,000 | 5,000 |
| 2.3.4 | KNR 4-01 0710-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - wariant 1 | m2 | 2,680 | 2,680 |
| 2.3.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 46,670 | 46,670 |
| 2.3.6 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 40,260 | 40,260 |
| 2.3.7 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 46,670 | 46,670 |
| 2.3.8 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 46,670 | 46,670 |
| 2.3.9 | KNR 4-01 1212-04 | Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętow prostych | m2 | 14,720 | 14,720 |
| 2.3.10 | KNR 4-01 1208-01 | Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - poręczy | m2 | 12,000 | 12,000 |
| 2.3.11 | EZNP 0-01 0601-0300 | Montaż rusztowań rurowych o szerokości podestu do 1.5 m | m2 | 18,976 | 18,976 |
| 2.4 | 537 | Łazienka - parter |   |   |   |
| 2.4.1 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 24,30 | 24,30 |
| 2.4.2 | KNR 4-02 0224-01 | Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 2.4.3 | KNR 4-02 0228-06 | Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem | kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2.4.4 | KNR 4-02 0219-04 | Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa | kpl. | 3,000 | 3,000 |
| 2.4.5 | KNR 4-02 0121-02 | Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 2.4.6 | KNR 4-02 0109-07 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym | szt. | 6,000 | 6,000 |
| 2.4.7 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 67,700 | 67,700 |
| 2.4.8 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 18,250 | 18,250 |
| 2.4.9 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 17,500 | 17,500 |
| 2.4.10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 49,450 | 49,450 |
| 2.4.11 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 49,450 | 49,450 |
| 2.4.12 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,70 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 2.4.13 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,80 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 3 | 78 | PIERWSZE PIĘTRO |   |   |   |
| 3.1 | 79 | Remont pomieszczeń I piętra |   |   |   |
| 3.1.1 |   | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m2 | 40,00 | 40,00 |
| 3.1.2 |   | Parapety wewnętrzne z MDF, laminowane, gr. 3 cm | m2 | 40,00 | 40,00 |
| 3.1.3 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 20,25 | 20,25 |
| 3.1.4 | KNR 4-01 1212-2801 | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową | m2 | 62,00 | 62,00 |
| 3.1.5 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 873,880 | 873,880 |
| 3.1.6 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 237,720 | 237,720 |
| 3.1.7 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 237,720 | 237,720 |
| 3.1.8 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 636,170 | 636,170 |
| 3.1.9 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 636,170 | 636,170 |
| 3.1.10 |   | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 0,5 cm zatarte na gładko | m2 | 121,33 | 121,33 |
| 3.1.11 | KNR 2-02 0609-03 | Podkłady pod panele | m2 | 121,330 | 121,330 |
| 3.1.12 |   | Panele podłogowe typu Classen Dąb, AC4, kl. 32, gr. 8mm lub o parametrach równoważnych | m2 | 121,330 | 121,330 |
| 3.1.13 | KNR-W 2-02 1124-04 | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone | m | 153,000 | 153,000 |
| 3.1.14 | KNNR 7 0507-04 | Progi i listwy osłaniające aluminiowe | szt. | 15,000 | 15,000 |
| 3.1.15 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Wymiana skrzydeł drzwiowych | m2 | 5,40 | 5,40 |
| 3.1.16 | KNR 4-01 0903-01 | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych | szt. | 15,000 | 15,000 |
| 3.1.17 | KNR 4-01 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | 15,000 | 15,000 |
| 3.1.18 | KNR 4-01 0919-24 | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych | szt. | 15,000 | 15,000 |
| 3.2 | 80 | Korytarz I piętra |   |   |   |
| 3.2.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 40,490 | 40,490 |
| 3.2.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 192,480 | 192,480 |
| 3.2.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 40,490 | 40,490 |
| 3.2.4 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 40,490 | 40,490 |
| 3.2.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 151,980 | 151,980 |
| 3.2.6 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 151,980 | 151,980 |
| 3.3 | 531 | Łazienka - I piętro |   |   |   |
| 3.3.1 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 24,30 | 24,30 |
| 3.3.2 | KNR 4-02 0224-01 | Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 3.3.3 | KNR 4-02 0228-06 | Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem | kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 3.3.4 | KNR 4-02 0219-04 | Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa | kpl. | 3,000 | 3,000 |
| 3.3.5 | KNR 4-02 0121-02 | Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 3.3.6 | KNR 4-02 0109-07 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym | szt. | 6,000 | 6,000 |
| 3.3.7 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 65,680 | 65,680 |
| 3.3.8 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 17,500 | 17,500 |
| 3.3.9 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 17,500 | 17,500 |
| 3.3.10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 48,180 | 48,180 |
| 3.3.11 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 48,180 | 48,180 |
| 3.3.12 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,70 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 3.3.13 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,80 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 4 | 82 | DRUGIE PIĘTRO |   |   |   |
| 4.1 | 83 | Remont pomieszczeń II piętra |   |   |   |
| 4.1.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 1,000 | 1,000 |
| 4.1.2 | KNR 4-01 0304-03 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami 'Alfa' | m3 | 0,480 | 0,480 |
| 4.1.3 | KNR 4-01 0710-02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) | m2 | 3,800 | 3,800 |
| 4.1.4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 883,950 | 883,950 |
| 4.1.5 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 224,490 | 224,490 |
| 4.1.6 |   | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | mb | 40,00 | 40,00 |
| 4.1.7 |   | Parapety wewnętrzne z MDF, laminowane, gr. 3 cm | mb | 40,00 | 40,00 |
| 4.1.8 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 20,25 | 20,25 |
| 4.1.9 | KNR 4-01 1212-2801 | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową | m2 | 112,00 | 112,00 |
| 4.1.10 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 224,490 | 224,490 |
| 4.1.11 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 224,490 | 224,490 |
| 4.1.12 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 659,460 | 659,460 |
| 4.1.13 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 659,460 | 659,460 |
| 4.1.14 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone Wymiana skrzydeł drzwiowych na PORTA z ościeżnicą regulowaną | m2 | 18,00 | 18,00 |
| 4.1.15 | KNR 4-01 0903-01 | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych | szt. | 19,000 | 19,000 |
| 4.1.16 | KNR 4-01 0919-24 | Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych | szt. | 19,000 | 19,000 |
| 4.1.17 | KNR 4-01 0919-20 | Wymiana klamek z szyldami | szt. | 19,000 | 19,000 |
| 4.1.18 |   | Badania i pomiary | kpl. | 16,000 | 16,000 |
| 4.2 | 85 | Korytarz II piętra |   |   |   |
| 4.2.1 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 53,200 | 53,200 |
| 4.2.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 252,610 | 252,610 |
| 4.2.3 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 53,200 | 53,200 |
| 4.2.4 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 53,200 | 53,200 |
| 4.2.5 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 199,420 | 199,420 |
| 4.2.6 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 199,420 | 199,420 |
| 4.3 | 84 | Łazienka - II piętro |   |   |   |
| 4.3.1 | KNR 4-01 1209-1000 | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej i futryn o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej | m2 | 24,30 | 24,30 |
| 4.3.2 | KNR 4-02 0224-01 | Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 4.3.3 | KNR 4-02 0228-06 | Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem | kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 4.3.4 | KNR 4-02 0219-04 | Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa | kpl. | 3,000 | 3,000 |
| 4.3.5 | KNR 4-02 0121-02 | Wymiana baterii umywalkowej ze spustem otwieranym dźwignią | szt. | 3,000 | 3,000 |
| 4.3.6 | KNR 4-02 0109-07 | Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym | szt. | 6,000 | 6,000 |
| 4.3.7 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności | m2 | 68,680 | 68,680 |
| 4.3.8 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | 18,610 | 18,610 |
| 4.3.9 |   | Malowanie sufitów - farba lateksowa kl. II (2 warstwy) | m2 | 18,610 | 18,610 |
| 4.3.10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 50,060 | 50,060 |
| 4.3.11 |   | Malowanie ścian - farba lateksowa zmywalna i odporna na szorowanie, kl. I (2 warstwy) | m2 | 50,060 | 50,060 |
| 4.3.12 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,70 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |
| 4.3.13 |   | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, płycinowe (światło 0,80 x 2,00 m) | szt. | 2,00 | 2,00 |

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG ZAMAWIAJĄCEGO**



**Załącznik nr 4 do Ogłoszenia**

**Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia oferty / udział w niniejszym postępowaniu.\*

**…………………………………………..**

 data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Załącznik nr 5 do Ogłoszenia**

**Klauzula informacyjna**

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektury 95/45/WE (dalej: **RODO**), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: **Administrator**).

Dane kontaktowe:

1. **Inspektor Ochrony Danych -** e-mail: **eep.iod@enea.pl**, telefon: 15 / 865 6383
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w postępowaniu/przetargu oraz późniejszej ewentualnej realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: **RODO**).
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu i późniejszej ewentualnej realizacji usługi bądź umowy.
4. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator może również powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, księgowe, transportowe, serwisowe, agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń związanych z przetargiem.
2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
	1. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
	2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
	3. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
	4. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
	5. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
	6. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO,
5. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: **eep.iod@enea.pl**.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

**Załącznik nr 6 do Ogłoszenia**

**Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych**

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enea Połaniec S.A. moich danych osobowych w celu związanym z prowadzonym przetargiem na „**Modernizację pomieszczeń w budynku V1 w Enea Połaniec S.A.“**

**…………………………………..**

 (data i podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta)