1. Medium na którym pracują hydrocyklony - zawiesina wodna (sorbent) przemielonego kamienia wapiennego o zawartości części stałych około 30% i granulacji części stałych:
* min. 99% przepustu < 63 [μm]
* min. 93% przepustu < 40 [μm]
1. Wymagany okres gwarancji dla elementów, który powinien również obejmować odporność na zużycie ścierne elementów tj. odporność na całkowite przetarcie elementu - 12 miesięcy.
2. Materiał elementów elastomer (guma, poliuretan) o wymaganej odporności na zużycie ścierne.
3. Przy dostawie wymagane certyfikaty materiałowe dla wykonanych elementów.