**Wstępny zakres prac do wykonania w ramach remontu przekładni H-H-355-1-S-3,55-2 w zakresie:**

1. **Zakres prac do wykonania**
	1. Odbiór przekładni z magazynu Zamawiającego.
	2. Demontaż przekładni w wymaganym zakresie.
	3. Wykonanie i wymiana wału wyjściowego wolnoobrotowego.
	4. Wykonanie i wymiana wałka zębatego oraz koła zębatego.
	5. Wymiana uszczelnień wałów wyjściowych przekładni.
	6. Wymiana wszystkich łożysk przekładni.
	7. Montaż przekładni oraz wykonanie pozostałych prac związanych z regeneracją przekładni.
	8. Zalanie olejem, sprawdzenie poprawności działania.
	9. Dostawa przekładni po remoncie na magazyn Zamawiającego.
	10. Naniesienie na przekładni daty regeneracji przekładni.
2. **Informacje dodatkowe oraz wymagania w zakresie zapytania:**
	1. W celach złożenia oferty Zamawiający dołącza do zapytania rysunek przekrojowy przekładni z wykazem elementów składowych.
	2. Wymagany okres gwarancji na przekładnię po regeneracji minimum 12 miesięcy.
	3. Przy wymianie łożyskowania należy zastosować łożyska o najwyższej jakości wykonania.
	4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości wykonania regeneracji oraz warunki gwarancyjne dla wykonywanego zakresu regeneracji.
	5. Poniżej pokazano zdjęcie uszkodzonego wału wolnoobrotowego oraz uszkodzonego wałka zębatego przekładni.



