**Regeneracja uszczelnienia mechanicznego - typ 70UVP/DO-QQV-G-0.824**

Zakres regeneracji uszczelnienia mechanicznego pompy obejmuje:

- odbiór uszczelnienia do regeneracji od Zamawiającego,

- wymianę obu pierścieni ślizgowych (krzemowych),

- wymianę elastomerów, sprężyn oraz kołków,

- regenerację pozostałych podzespołów uszczelnienia,

- docieranie elementów uszczelnienia,

- zmontowanie kompletnego uszczelnienia,

- dostawa zregenerowanego uszczelnienia do magazynu Zamawiającego.

- nabicie daty regeneracji na uszczelnieniu

Wymagany okres gwarancji dla uszczelniania po regeneracji 12 miesięcy