Aktualizacja:

**Dopuszczamy 15% strat powietrza na regenerację złoża osuszacza**.