**Wymagania w zakresie taśmy dla przenośnika kubełkowego nitki A/B**

1. **Wymagana w zakresie taśmy dla przenośnika kubełkowego nitki A/B.**

* Taśma elewatorowa EP 630/1 3+1 (2T) - otwarta
* Szerokość taśmy – 400 mm,
* Długość taśmy – 27000 mm,
* Perforacja fi = 12mm, ilość otworów 114 szt.
* Rozstaw montażowy kubełków 3x110, odległość otworów montażowych kubełków wynosi 695 mm
* Wytrzymałość nominalna na rozciąganie - 630 N/mm,
* Grubość – 6,1 mm,
* Zakres pracy: w temperaturze od -25 do +80°C,
* Materiał transportowany – kamień zmielony o średnicy ziarenek 2-3 mm,
* Trudnopalna, antystatyczna, olejoodporna
* Certyfikat jakości
* Okres gwarancji dla zakupionej taśmy wynosi 24 miesiące.