Korekta nr 2

do ogłoszenia numer 4100/JW00/31/KZ/2019/0000084082 - wykonanie modernizacji CCTV.

W **SIWZ** Pkt.1.5 **ppkt 5) ulega zmianie:**

5) rozbudowę sieci LAN w Nastawni Centralnej oraz wykonanie połączenia sieciowego do stanowiska dyżurnych eksploatacji urządzeń elektrycznych. Należy przewidzieć gniazda sieci LAN dla każdej z 11 stacji klienckich. Do zasilania stacji klienckich można wykorzystać obecnie istniejącą instalację elektryczną. Należy przewidzieć dołożenie następnej szafy gdyby nie wystarczyło miejsca w 2 szafach obecnego systemu CCTV na nastawni centralnej. Okablowanie sieci LAN ma być kategorii 5e. Natomiast do stanowisku dyżurnych eksploatacji urządzeń elektrycznych kategoria 6. Należy przewidzieć Switch’e w ilości wystarczającej dla podłączenia wszystkich urządzeń.

**Nowe brzmienie**:

5)     rozbudowę sieci LAN w Nastawni Centralnej oraz wykonanie połączenia sieciowego do stanowiska dyżurnych eksploatacji urządzeń elektrycznych. Należy przewidzieć gniazda sieci LAN dla każdej z 11 stacji klienckich. Do zasilania stacji klienckich można wykorzystać obecnie istniejącą instalację elektryczną.  Należy przewidzieć dołożenie następnej szafy, gdyby nie wystarczyło miejsca w  2 szafach obecnego systemu CCTV na nastawni centralnej. Okablowanie sieci LAN ma być kategorii 5e. Natomiast do stanowisku dyżurnych eksploatacji urządzeń elektrycznych – kabel światłowodowy wielomodowy – ok .300 m, zakończony switchem. Należy przewidzieć Switch’e w ilości wystarczającej dla podłączenia wszystkich urządzeń.