Wymagania do dostawy blachy 6mm gat. 13CrMo4-5 (15HM)

Grubość blachy 6mm

Gatunek : 13CrMo4-5 (15HM) - wymagany atest 3.1

Wymagane wymiary arkusza : 2000x 6000 lub 1250 x 2500

Wymagane trwałe naniesienie nr wytopu na każdym arkuszu blachy