Dodatkowe informacje i wymagania dla zamówienia:

1. Wymagany materiał dla dysz – polipropylen
2. Dysze wkręcane w rurociąg płuczny z gwintem zewnętrznym G1/2
3. Wymagany wydatek wody dla Dyszy 1/2TS67-90-PP-21,50L/2b Nr.400273 – około 21,5 litra na minutę przy ciśnieniu 2bar.
4. Wymagany wydatek wody dla Dyszy 1/2TS42-90-PP-13,80L/2b Nr.404177 – około 13,8 litra na minutę przy ciśnieniu 2bar.
5. Dostarczone dysze muszą posiadać identyczny kąt (90°) i zasięg rozpylania wody przy określonym powyżej ciśnieniu.
6. Wymagany certyfikat materiałowy dla dostarczanych dysz.