1. Jakie jest ciśnienie wlotowe sprężonego powietrza do osuszacza.

Odp. Ciśnienie wlotowe do 7 bar

1. Czy osuszacz ziębniczy powinien być równoważny z parametrami osuszacza FD 610 czy dobrany wg danych biorąc pod uwagę współczynniki korekcyjne dla danych przedstawionych w zapytaniu, ponieważ znacznie przekraczają one warunki normalne a nawet podlegają już warunkom granicznym.

Odp. Skrajne warunki pracy występują sporadycznie w upalne lato, więc wnioskuje o dobranie osuszaczy z parametrami jak FD610.

1. Proszę o informację, czy dopuszczalne jest złożenie oferty, na osuszacz z innym czynnikiem chłodniczym niż R410, np R134A, lub R407C.  
   Odp. Dopuszczamy zastosowanie innych czynników chłodniczych, należy jednak podać jaki i ewentualne wymagania w zakresie bezpieczeństwa jego stosowania (karta charakterystyki).
2. Czy dopuszczają Państwo osuszacz ze spadkiem ciśnienia na poziomie 0,26 bar ?

Odp. Nie dopuszczamy