Odpowiedzi na dotychczas postawione pytania:

1. W projekcie zsuwni wprowadzono wykładzinę Hardox. Proszę o informację czy może być to Hardox400 lub jego odpowiednik np. HTK900?

Odp: Oczekiwany jet hardox 400, a nie zamiennik.

1. Proszę o potwierdzenie, że wykładziny Hardox mają być dopasowane do poszczególnych segmentów (podzielone zgodnie z wymiarami ich ścian) oraz przyspawane do segmentu po obwodzie (pachwina).

Odp. Wykładziny powinny być podzielone wg ścian poszczególnych segmentów, przyspawane na obwodzie lub zamiennie przykręcane do ścian śrubami od zewnątrz. W ofercie należy podac sposób tego montażu.

1. Czy  wykładziny mają być też pomalowane w pełnym zabezpieczeniu antykorozyjnym

Odp/: Nie muszą, wystarczy warstwa podkładowa, należy to podac w ofercie

1. Czy płaskownik kołnierza, który wskazany jest do spawania na montażu ma zostać dostarczony w formie ramki zespawanej czy płaskowników na wymiar luzem.

Odp.: Proponuję zamontować go spoiną szczepną do konstrukcji, aby nie było problemu z wymiarami.