Enea Połaniec S.A. Połaniec, dnia 28 listopada 2019

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

dotyczy: **wykonanie i** **dostawa na magazyn 150 metrów płótna aeracyjnego o grubości 4,5 mm, szerokości 225 mm – indeks: 110025907**

**Warunki wykonania:**

1. Grubość płótna - 4,5 mm,
2. Szerokość – 225 mm,
3. Odporność na temperaturę - minimum 2500C,
4. Przeznaczenie – rynny aeracyjne do odprowadzenia suchego popiołu z lejów elektrofiltrów bloków energetycznych 225 MW.
5. Odcinki dostawy – minimum 50 mb

Sporządził

Witold Dunal