**Wykonanie i** **dostawa kolana DN200 30ST wyg rys.:**

- medium: zawiesina wodna przemiału kamienia wapiennego,

- materiał wewnątrz elementów powinien charakteryzować się odpornością na ścieranie,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- dostawa na magazyn Zamawiającego,

- atesty, certyfikaty na zastosowane materiały,

- protokół z czynności kontrolno-pomiarowych po gumowaniu.