|  |
| --- |
| Kompensatory, wymagania techniczne: |

1. Medium i parametry: zgodnie z danymi zawartymi na rysunkach,
2. Termin realizacji: do 6 tygodni,
3. Zapytanie dotyczy samych tkanin. Konstrukcja pozostaje istniejąca.
4. Dostawa łącznie z elementami uszczelniającymi (np. taśma teflonowa),
5. Zamawiający wymaga dostawy elementów kompensatorów w całości, bez konieczności późniejszego łączenia na montażu. Jeżeli jest to możliwe konstrukcyjnie – rozwiązanie to, ma kluczowe znaczenie podczas wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Dostawa wraz z nadzorem nad montażem oraz łączeniem w przypadku budowy otwartej. W związku z tym iż jest to dostawa na magazyn Zamawiającego jako stan magazynowy zapasowy, w przypadku wystąpienia konieczności montażu kompensatora. Zamawiający wymaga pełną mobilizację serwisu maksymalnie do dwóch dni po zgłoszeniu. Dotyczy zarówno dni roboczych jak i świąt,
7. Oferta musi spełniać wszystkie powyższe wymagania oraz odpowiadać wymiarom jak na załączonych rysunkach.