**Odpowiedzi do skierowanych dodatkowych pytań do postepowania:**

|  |
| --- |
|  Wykonanie przebudowy rurociągów wody powrotnej oraz ścieków przemysłowych wraz z zabudową nowych komór na rurociągach w Enea Połaniec S.A. |

1. Czy rozstaw podpór pod budynkiem elektrofiltrów wg rys. POL+\_U-47433\_S1\_+++++\_CTL206\_01\_00 nie jest za duży - wynosi do 8 m. Czy oferta ma uwzględniać uzupełnienie podpór pod rurociągi?

Odp.: Tak należy uzupełnić podpory

1. Brak zwymiarowanych odległości między podporami w kanale technologicznym. Czy w ofercie należy przewidzieć dodatkowe podpory?

Odp.: Tak należy przewidzieć dodatkowe podpory