Enea Połaniec S.A. Połaniec, dnia 10 grudnia 2019

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

dotyczy: **wykonanie i** **dostawa na magazyn zestawów krążnikowych górnych stałych dla przenośników taśmowych nawęglania w Enea Połaniec S.A.**

1. **Zakres obejmuje wykonanie 40 sztuk zestawów krążnikowych górnych stałych dla przenośników taśmowych nawęglania**:
2. Wykonanie wg załączonych rysunków.
3. Dostawa nie obejmuje krążników.
4. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich elementów należy wykonać poprzez ich oczyszczenie do minimum 2 stopnia czystości, np. poprzez piaskowanie, dwukrotne malowanie farbą podkładową epoksydową oraz dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową epoksydową w kolorze szarym. Całkowita grubość warstw malarskich powinna wynosić minimum 240μm. Kolorystyka konstrukcji wg RAL do ustalenia, z zachowaniem istniejącej na przenośnikach (proponowany RAL 5018).
5. Dostawa wykonanych elementów do magazynu Zamawiającego w Enea Połaniec S.A..
6. Wymagane Referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla wykonania zestawów krążnikowych lub innych elementów konstrukcyjnych do przenośników taśmowych, na kwotę minimum 50 000 zł netto.
7. Kryterium wyboru Wykonawcy:

 Cena – waga 100%

 Sporządził

 Witold Dunal