Zakres dostawy :

Dostawa kompensatorów metalowych

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości fal kompensatora pod warunkiem wykonania przez Dostawcę obliczeń sprawdzających kompensację oraz dokumentacji wykonawczej kompensatora

Wraz z dostawą Dostawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje : deklaracje zgodności oraz atesty materiałowe typ. 3.1 zastosowanych materiałów .

Parametry pracy :

Czynnik : gorące powietrze (zapylone)

Temperatura pracy : 130 C

Ciśnienie pracy : 6 bar