Połaniec 09.12.2019 r.

**ZAKRES PRAC**

**Regeneracja dwóch ślimaków fi 680 L=11 200 (lewy + prawy).**

Zakres regeneracji:

- wymiana piór ślimaka gr. 12 – materiał o twardości przynajmniej 400 HB,

- przyspawanie zębów na obwodzie piór ślimaków – po 8 szt. na zwój, zgodnie   
z rysunkiem,

- dodatkowe zabezpieczenie rury poprzez nawinięcie i przyspawanie drutów osłaniających rurę ślimaka. Po 5 zwojów drutu przy każdym piórze, od strony napędu. Materiał prętów fi 10 - S355J2,

- przeprowadzenie regeneracji czopów pod napęd i łożyska wraz z ich zakonserwowaniem i zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi.

Dokumentacja:

Dostarczenie atestów użytych materiałów, certyfikatów zgodności wykonania na adres mailowy:

[radoslaw.matusiewicz@enea.pl](mailto:radoslaw.matusiewicz@enea.pl)

Koszt powinien zawierać odbiór ślimaków do regeneracji z magazynu Zamawiającego oraz ich dostarczenie w to samo miejsce po wykonaniu regeneracji.

Sporządził:

Radosław Matusiewicz

Tel. 015-865-60-19, kom. 882-090-271

[radoslaw.matusiewicz@enea.pl](mailto:radoslaw.matusiewicz@enea.pl)