Pytania do postępowania **Remont kanału zrzutowego, w Enea Połaniec S.A.**

Oznaczenie postępowania: NZ/4100/1300008937/20

1. Czy kanał będzie opróżniony z wody?

Kanał nie będzie opróżniony z wody.  
2. Czy podczas remontu kanał będzie blokowany przed napływem wody?

Kanał podczas remontu nie będzie blokowany przed napływem wody.  
3. Czy remont należy wykonać od lustra wody?

Remont konstrukcji żelbetowych od lustra wody, natomiast dylatacje również pod wodą.

4. Jaki jest średni dobowy napływ wody w kanale?

Taki parametr jest nie do określenia, zależy od pracy bloków.

Posługujemy się poziomem wody w kanale i on jest ok. 154 m n.p.m. co się przekłada na ok. 3m wody w kanale, przez cały czas.