PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU OTWARTEGO

NA DOSTAWĘ TAŚMY PRZENOŚNIKOWEJ 1400 EP1250 4 4+3 HK 2A W ILOŚCI 400 MB

Poniżej przestawiamy pytania zadane przez potencjalnych dostawców oraz odpowiedzi.

1. W formularzu ofertowym punkt 8 zawiera wadliwe oświadczenie - wykonawca nie może oświadczyć o rozliczeniu podatku VAT zgodnie z przepisem art 17 ust 1 pkt 7 ustawy o podatku VAT, gdyż przepis ten został uchylony w dniu 1.11.2019 r.

Odpowiedź: Punkt 8 w formularzu ofertowym nie ma zastosowania. Należy go pominąć.

1. Zgodnie z pkt 6 projektu umowy oraz zapisami 9.4 OWZ wykonawca jest obarczony bardzo wysokimi karami umownymi - 1% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru lub opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji - proponujemy zmianę na 0,2%.

Odpowiedź: kary umowne - 1% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru lub opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji – bez zmian, pozostaje 1%.

1. Zgodnie z zapisem 6.8 OWZ termin usunięcia wad to 14 dni - proponujemy zmianę na 30 dni.

Odpowiedź: Zgoda – zmiana na 30 dni.

1. Proszę o informację jaki jest wymagany minimalny okres gwarancji na taśmy?

Odpowiedź: wymagany minimalny okres gwarancji na taśmy wynosi 24 miesiące.

1. Czy jest możliwość dostawy taśmy w odcinkach 4 x 100 mb? Waga rolki 200 mb będzie wynosić ok 4500 kg i jest utrudniony przeładunek takich ciężarów.

Odpowiedź: Brak zgody

1. Atest do pracy w warunkach strefy zagrożenia wybuchem ATEX 20, 21. Zgodnie z normą produkcyjną ISO 340,kategoria bezpieczeństwa 2A,  taśmy trudno zapalne oznaczane również "K" (DIN 22102) do stosowania na powierzchni spełniają wymogi zagrożenia wybuchowego w strefie  ATEX 20 i 21. W związku z tym nie ma wymogu przedstawiania dodatkowego certyfikatu dotyczącego ATEX 20 i 21.  Prosimy o informację czy Zamawiający uzna przedstawienie certyfikatu z badania laboratoryjnego taśmy potwierdzającego spełnienie warunków normy ISO 340 2A.

Odpowiedź: Tak, uzna przedstawienie certyfikatu z badania laboratoryjnego taśmy potwierdzającego spełnienie warunków normy ISO 340 2A.

1. Proszę o podanie parametrów taśmy tzn.: taśma zgodna z opisem w specyfikacji czyli 14890 1400 EP 1250 4 4+3 H 2A posiada gr. nominalna 13,5[mm] +/-10%, natomiast jest zapis w specyfikacji że taśma ma grubość 15[mm] aby to spełnić muszę oferować taśmę o okładkach 5+3 co da mi nominał gr. 14,5[mm]+/-10%. Proszę o komentarz, stanowisko.

Odpowiedź: Ilość okładek ma wynosić 4+3.