1. Sprawdzenie nastaw manostatów wyzwalających funkcję bezpieczeństwa stacji HP

2. Przygotowanie raportu z potwierdzeniem prawidłowości nastaw i działania układu zabezpieczeń

3. Testy funkcjonalne układu zabezpieczeń stacji HP pod nadzorem inspektora UDT

4. Sprawdzenie nastaw manostatów wyzwalających funkcję bezpieczeństwa stacji HP

5. Testy funkcjonalne zaworów bezpieczeństwa pod nadzorem inspektora UDT

6. Sprawdzenie nastaw manostatów wyzwalających zawory bezpieczeństwa

7. Weryfikacja stanu technicznego siłowników hydraulicznych

8. Weryfikacja stanu technicznego osprzętu siłowników

9. Próby funkcjonalne pomp głównych

10. Weryfikacja stanu technicznego rozdzielaczy proporcjonalnych

11. Kontrola ciśnienia w akumulatorach hydraulicznych

12. Weryfikacja stanu technicznego osprzętu pomiarowego układu hydraulicznego

13. Przygotowanie raportu z potwierdzeniem prawidłowości nastaw i działania układu zabezpieczeń

14. Czyszczenie (sprzątanie) stacji HP w budynku kotłowni poziom +16m

Przystąpienie do wykonanie Usług - w ciągu 48 godzin od telefonicznego ustalenia terminu przez upoważnionych przedstawicieli Stron potwierdzonego e-mailem .

Opracowanie i dostarczenie raportu nastąpi w ciągu 2 tygodni od wykonania prac na obiekcie.