**Regeneracja uszczelnienia mechanicznego 60UVP Pompy 4/3C-AH**

Zakres prac:

1. Odbiór uszczelnienia z magazynu Zamawiającego
2. Demontaż i czyszczenie uszczelnienia
3. Wymiana pierścieni ślizgowych
4. Wymiana o-ringów , sprężyn i elementów mocujących
5. Regeneracje pozostałych elementów uszczelnienia
6. Montaż uszczelnienia
7. Test szczelności
8. Dostawa zregenerowanego uszczelnienia do magazynu Zamawiającego

Wymagany okres gwarancji 12 miesięcy, protokół z próby szczelności.