**Regeneracja uszczelnienia mechanicznego - typ 50UVP/DO-QQV-G-xxx**

Zakres regeneracji uszczelnienia mechanicznego pompy obejmuje:

- odbiór uszczelnienia do regeneracji od Zamawiającego,

- wymianę pierścienia krzemowego, stałego,

- regenerację pierścienia krzemowego, obrotowego,

- wymianę elastomerów oraz kołków,

- regenerację pozostałych podzespołów uszczelnienia

- docieranie elementów uszczelnienia,

- zmontowanie kompletnego uszczelnienia,

- dostawa zregenerowanego uszczelnienia do magazynu Zamawiającego.

**Wymagania:** atesty, poświadczenia, świadectwa, okres gwarancji dla uszczelniania po regeneracji 12 miesięcy