Informacje do zamówienia obudowy sita obrotowego 1 kpl. oraz okna uchylnego 1 szt.

Wykonanie prawostronne obudowy.

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej.

Konstrukcja szkieletowa obudowy sita obrotowego wykonana z kształtowników gatunku 1H18N9T.

Wykonanie szczelne obudowy.

Płyty PA zamontowane szczelnie do konstrukcji szkieletowej za pomocą elementów złączno – rozłącznych klasy A4 oraz kleju montażowego.

Kolektor dysz spłukujących siatkę wykonany z materiału gat. 1H18N9T.

Krócce gwintowane pod dysze spłukujące – G3/8 cala.