Enea Połaniec S.A. Połaniec, dnia 14 czerwca 2020

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

dotyczy: **Wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie warsztatowe i dostawa na magazyn podbudowy przejezdnej do zraszacza dalekiego zasięgu typu Big Gun SRA150 dla potrzeb zraszania magazynu i składowiska odpadów paleniskowych Pióry w Enea Połaniec S.A. – 1 sztuka**

**I. Szczegółowy zakres oraz założenia techniczne dla wykonania oraz dostawy podbudowy przejezdnej do zraszacza Big Gun SRA150 obejmuje:**

1. Wykonanie na podstawie inwentaryzacji obiektowej oraz uzgodnień z Zamawiającym dokumentacji technicznej dla podbudowy przejezdnej do zraszacza dalekiego zasięgu typu Big Gun SRA150, przy uwzględnieniu następujących założeń technicznych:
	1. Przedmiotowy zraszacz będzie jednym z kilku stosowanych dla potrzeb czasowego zraszania kwater magazynu odpadów paleniskowych, które będą na etapie eksploatacyjnym w trakcie i po zakończeniu urabiania tych odpadów,
	2. Podbudowa powinna gwarantować stabilność zraszacza, posadowionego na nierównym polu kwatery z odpadami,
	3. Zasilanie wodą odbywać się będzie z istniejących rurociągów zraszania zasilanych wodą powrotną, przy wykorzystaniu węży elastycznych np. typu p.poż,
	4. Długość zasilania elastycznego zabudowanego na podbudowie powinna wynosić do około 100 m i jest elementem dostawy, w skład dostawy wchodzi także przyłącze dla węza elastycznego z zaworem do zamontowania do istniejącego kolektora wody,
	5. Podstawa zraszacza powinna być łatwo przejeżdżana po całym polu kwatery magazynu z wykorzystaniem sprzętu typu ciągnik kołowy, koła gumowe szerokie i minimum o średnicy opony 14”,
	6. Podbudowa przejezdna powinna być wyposażona w zawór odcinający oraz przyłącze dla węża elastycznego.
2. Wykonanie warsztatowe 1 sztuki podbudowy zraszacza wraz z armaturą oraz wężami elastycznymi według opracowanej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji technicznej.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia przedmiotowego zraszacza na czas wykonywania prac warsztatowych.
4. Dostawa 1 sztuki podbudowy do magazynu Zamawiającego w Enea Połaniec S.A. wraz z dokumentacją wykonawczą.
5. Opracowanie dla Zamawiającego krótkiej instrukcji dla bezpiecznego użytkowania podbudowy wraz ze zraszaczem.
6. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego farbą podkładową epoksydową oraz nawierzchniową o łącznej grubości powłoki minimum 200 um, odporną na działanie czynników atmosferycznych. Kolorystyka do uzgodnienia.
7. Oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania i dostawy do 10 tygodni od otrzymania zamówienia.
8. Kryterium wyboru oferty: cena 100%

 Sporządził

 Witold Dunal