|  |
| --- |
| Uszczelnienie Mechaniczne SHV11/44–EF1, wymagania techniczne: |

1. Ciśnienie pracy 145 bar,

2. Temperatura 280 oC,

3. Uszczelnienie z tuleją ochronną wału i gwintem pompującym,

4. Podłączenie PLAN 23,

5. Uszczelnienia testowane na 200 bar (należy dostarczyć dokumenty poświadczające wykonanie próby),

6. Materiał : AQ1EGE(1.4122),

7. Oferta musi spełniać wszystkie powyższe wymagania oraz odpowiadać wymiarom jak na załączonym poniżej rysunku,

8. Do oferty należy załączyć rysunki wymiarowe uszczelnienia oraz parametry pracy.



