Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna Połaniec-Zawada, dnia 14 grudnia 2020

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA**

dotyczy: **wykonanie i dostawa nowej 1 sztuki pompy typu RPX-125-315.41 do zbiornika buforowego nadmiaru wód z magazynu i składowiska odpadów Pióry:**

1. Zakres prac obejmuje:
2. Wykonanie nowej pompy typu RPX-125-315.41 wraz z silnikiem elektryczny – wg indeksu 110027900.
3. Dostawa pompy do magazynu Zamawiającego.

II. Szczegółowe parametry techniczne wykonania pompy:

1. Rodzaj pompy - pompa zatapialna.
2. Typ pompy - RPX-125-315.42.
3. Wydajność - Q=200 m3/h.
4. Wysokość podnoszenia H=24,6m.
5. Moc silnika elektrycznego Ps=22 kW.
6. Prędkość obrotowa silnika – 1450 obr./min.
7. Rodzaj uszczelnienia – mechaniczne.
8. Średnica króćca tłocznego – Dn125 mm.

III. Kryterium wyboru Wykonawcy:

Cena – waga 100%

Sporządził

Witold Dunal