Wymagania do dostawy :

1. rury 610 x11 ze szwem wzdłużnym

Gatunek : S355 - wymagany atest 3.1

Wymagane odcinki rur 6-12m

Wymagane trwałe naniesienie nr wytopu na każdym odcinku rury

2. rury 114,3 x 6,02 (rura bez szwu )

Gatunek : 316 TI - wymagany atest 3.1

Wymagane odcinki rur 6-8 m

Wymagane trwałe naniesienie nr wytopu na każdym odcinku rury