Enea Połaniec S.A. Połaniec, dnia 23 lipca 2021

Dział Urządzeń Cieplno-Mechanicznych

### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: **Wykonanie oraz dostawa płyt typu ELAST do wykładzin zsuwni przesypowych nawęglania zewnętrznego w Enea Połaniec S.A.**

1. **Szczegółowy zakres wykonania oraz dostawy obejmuje wykonanie oraz dostawę następujących płyt:**
2. PŁYTA ŚLIZG. ELAST GR.15MM 1780/835X1770 – 1 sztuka, indeks materiałowy 110031602.
3. PŁYTA ŚLIZG.ELAST GR.10MM 1415X1850 – 1 sztuka, indeks materiałowy 110030446.
4. PŁYTA ŚLIZG.ELAST GR.15MM 1415X1900 – 2 sztuki, indeks materiałowy 110031605.
5. PŁYTA ŚLIZG.ELAST GR.15MM1655/1275X1000 – 2 sztuki, indeks materiałowy 110030416.
6. PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR. 15X1300X2510 – 2 sztuki, indeks materiałowy 110032533.
7. PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR.15MM 1100X1370 – 2 sztuki, indeks materiałowy 110030418.
8. PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR.15MM 1125X1650 – 2 sztuki, indeks materiałowy 110030422.
9. PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR.15MM 1800X1700 – 3 sztuki, indeks materiałowy 110030419.
10. PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR.15MM 980X1110 – 2 sztuki, indeks materiałowy 110030415.
11. PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR15MM1160X2050 – 2 sztuki, indeks materiałowy 110031601.
12. PŁYTA ŚLIZGOWA ELAST GR15MM1335X1320 – 2 sztuki, indeks materiałowy 110023005.

Zakres zamówienia obejmuje także dostawę przedmiotowych płyt do magazynu Enea Połaniec S.A. w Połańcu, Zawadzie 26.

**II. Warunki techniczne i organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadania:**

1. Płyty powinny być w wykonaniu poliuretanowym o właściwościach antyelektrostatycznych i wykonane z materiału trudnopalnego.
2. Przedmiotowe płyty instalowane będą w zsuwniach przesypowych nawęglania zewnętrznego, gdzie pracują w strefie 21 zagrożenia wybuchem ze względu na występujący pył węglowy oraz węglowo-biomasowy.
3. Wymagana jest wraz z dostawą deklaracja zgodności, obejmująca możliwość stosowania dla strefy 21 zagrożenia wybuchem zgodnie z Dyrektywą ATEX-94/9/WE oraz obowiązującymi wymaganiami wynikającymi z Rozporządzeń Ministra Gospodarki z roku 2005 i 2010.
4. Oczekiwany okres gwarancji na przedmiotowe płyty nie powinien być krótszy niż 18 miesięcy od dnia montażu na przenośniku oraz nie krótszy niż 24 miesięcy od dnia dostawy.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, świadectwo jakości dla przedmiotowych płyt.
6. Dostarczenie określonych wyżej dokumentów będzie podstawą do przyjęcia płyt na magazyn oraz do zapłaty faktury.
7. Oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania i dostawy taśmy nie powinien być dłuższy niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
8. Oferta powinna zawierać:
   1. Potwierdzenie wykonania całego zaplanowanego zakresu zadania,
   2. Ewentualne informacje uzupełniające do zakresu zadania,
   3. Ceny jednostkowe oraz cenę ryczałtową za cały zakres realizacji wykonania i dostawy,
   4. Referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla dostawy przedmiotowych płyt poliuretanowych w wersji Atex dla strefy 21 zagrożenia wybuchem pyłu, na kwotę łączną nie mniejszą niż 50 tys. zł.
9. Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego w wersji w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. (dalej „OWZU”) znajdujące się na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty> stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieżności między zapisami Umowy a OWZU pierwszeństwo mają zapisy Umowy, zaś w pozostałym zakresie obowiązują OWZU.
10. Kryteria wyboru najlepszej oferty są następujące:
    1. Cena ryczałtowa – waga 100 %,
    2. Brak referencji – dyskwalifikuje ofertę.
    3. Niespełnienie warunków gwarancyjnych - dyskwalifikuje ofertę.

Opracowali: Witold Dunal