**Informacje i wymagania w zakresie dostawy wykładzin pomp Warman 4/3C A-H**

1. **Informacje w zakresie medium tłoczonego przez pompy Warman 4/3C A-H**

Tłoczone medium zawiesina wodna (sorbent) kamienia wapiennego CaCO3 o następujących parametrach:

* Gęstość sorbentu                     = 1310 [kg/m3]
* Zawartość części stałych         30 [%wag]
* ilość ziaren      < 63 [μm]    minimum 99%
* ilość ziaren      < 40 [μm]          minimum 93%

Poniżej zamieszczono zdjęcie tabliczki znamionowej pompy



1. **Wymagania w zakresie udzielanej gwarancji dla wykładzin**

Wymagany okres gwarancji na wykładziny min. 12 miesięcy.

Gwarancja nie może zawierać wykluczeń i musi również obejmować odporność na zużycie ścierne tj. minimalna żywotność wykładziny po montażu minimum 12 miesięcy.

1. **Wymagania dla oferty**

Razem z ofertą należy przedstawić minimum 1 list referencyjny na dostawy tego typu wykładzin w ciągu ostatnich 5 lat.