Szczegółowy zakres obejmuje: Dostawa denka kuliste (2 szt. ) R177,8 z materiału 16Mo3

**Parametry denka kulistego:**

-Średnica denka kulistego: 355,6mm

-grubość ścianki: min 30mm

- końce sfazowane wg rysunku poniżej

Wymagania dotyczące materiału:

-Materiał denka: 16Mo3

- badanie ultradźwiękowe zgodnie z normą EN10160 klasa s1

- badanie MT/PT 100%; VT100%

- atest 3.1