Szczegółowy zakres obejmuje: Dobór i dostarczenie **2 kompletów sprzęgieł do wentylatorów spalin DOD28-5 w Enea Połaniec S.A**

Parametry istniejącego sprzęgła oponowego:

Tkn=39 400Nm

Tkmax= 78 000Nm

Dane układu wentylatora DOD 28,2

N=1250kW

N=595 obr/min

-średnica wału wentylatora fi 220F8

-średnica wału silnika fi 200F8

-maksymalny moment rotora wentylatora spalin DOD-28,5 nie większy niż: 20 000 kilogram siła x m2

Wentylator spalin jest wyposażony w falownik