Zawada, 10.03.2022r.

 Nr pisma:

 **Dotyczy: BADANIE RYNKU –**

 **zapytanie o informację cenową**

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku w zakresie: **Dostawa wózka Dolly dla Enea Bioenergia sp. z o.o.**

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:

slawomir.tomporowski@enea.pl w terminie **do dnia 17.03.2022 r. do** **godz. 15:00 (CET).**

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Panem:

1. **Sławomir Tomporowski** tel. 727-650-942, adres e-mail: slawomir.tomporowski@enea.pl
2. **Adam Wątroba** tel. 607 – 034 – 641, adres e-mail: adam.watroba@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

 **Z wyrazami szacunku:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1. Formularz informacji.** |
| (pieczęć wykonawcy) |  |
| **Informacja** dotycząca badania rynku w zakresie usługi:**Dostawa wózka Dolly dla Enea Bioenergia sp. z o.o.**  |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |
|  |
| działając w imieniu i na rzecz: |
|  |
| Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: **Dostawa wózka Dolly dla Enea Bioenergia sp. z o.o.**

|  |
| --- |
| Cena **netto** dostawy: **Razem: ..…………………………………..PLN** |

 |

1. Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej dostawy .

|  |
| --- |
|  |

1. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

|  |
| --- |
|  |

1. ...............................

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Miejscowość i data  | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy |

**Załącznik nr 1**

 **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Przedmiot zamówienia:**

Dostawa do siedziby Zamawiającego wózka Dolly.

1. **Charakterystyka techniczna wózka:**
	1. Wózek Dolly sprzęgający ciągnik rolniczy z naczepa samochodową samowyładowczą nie starszy niż 2018 rok.
	2. Oś pojedyncza na kołach bliźniaczych.
	3. Fabrycznie nowe opony o rozmiarze 315/80 R22.5 klasy Premium.
	4. Felgi stalowe
	5. Noga podporowa o wytrzymałości minimum 4000 kg.
	6. Zawór poziomowania ręczny i automatyczny.
	7. Zaczep homologowany ø 40 o nacisku minimum 3000 kg i uciągu minimum 40 000 kg.
	8. Zawieszenie pneumatyczne.
	9. Siodło Jost lub Saf o wysokości 1200 mm
	10. Hamulce tarczowe dwuobwodowe z zaworem regulacji siły hamowania (komplet przewodów przyłączeniowych)
	11. Dwie lampy pełen LED zespolone ze światłami cofania, przeciwmgielnym, kierunkowskazami oraz trójkątami odblaskowymi.
	12. Przetwornica napięcia 12/24V
	13. Przetwornica zasilająca moduł EBS naczepy
	14. Układ hydrauliczny:
		1. Zbiornik oleju aluminiowy o minimalnej pojemności 150 l, z korkiem

wlewowym z filtrem powietrza oraz olejem hydraulicznym

2.15.2. Pompa hydrauliczna o wydajności minimum 120 l/min

2.15.3. Rozdzielacz hydrauliczny o przepływie minimum 120 l/min. sterowany

 elektronicznie z kabiny kierowcy oraz manualnie przy rozdzielaczu.

2.15.4. Silnik hydrauliczny (hydromotor) o mocy minimum 35 kW pod pracy ciągłej i przepływie minimum 120 l/min)

* 1. Gniazdo elektryczne z zestawem przewodów do oświetlenia.
	2. Podłączenie hydrauliki z wózka do naczepy – szybkozłącze o średnicy 1 cal.
	3. Zasilenie hydromotoru przewodem z szybkozłączem męskim ½ cala
	4. Wszystkie przewody powinny być fabrycznie nowe i nie nosić znaków użycia.
1. **Pozostałe wymogi oraz warunki dostawy wózka Dolly.**
	1. Dostawca jest odpowiedzialny za zgodność oferowanego wózka z warunkami

technicznymi i jakościowymi opisanymi w Opisie przedmiotu zamówienia.

3.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostawca zapewni przeprowadzenie

 udokumentowanego szkolenia operatorów Zamawiającego przed podpisaniem

 protokołu zdawczo odbiorczego.

* 1. Wykonawca we własnym zakresie, tj. własnym lub wynajętym transportem, na własny koszt i

na własne ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia (wózek Dolly) w terminie określonym w ofercie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00, do siedziby Zamawiającego (28 – 230 Połaniec, Zawada 26), gdzie następnie dokona próby eksploatacyjnej wózka oraz przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wózka.

* 1. Wózek Dolly będzie współpracował z ciągnikiem rolniczym oraz naczepą samochodową samowyładowczą o dopuszczalnej masie całkowitej 35 000 kg.
1. **Gwarancje:**
	1. Gwarancja na całość dostawy obowiązująca przez okres minimum 3 miesiące od daty dostarczenia wózka do Zamawiającego.
	2. Gwarancja ma obejmować całość dostarczonego wózka i nie może zawierać wykluczeń, za

wyjątkiem elementów szybkozużywających się tj, opony, tarcze i klocki hamulcowe, żarówki.

* 1. Odrębna gwarancja na cały układ hydrauliczny minimum 12 miesięcy.
	2. Czas reakcji na awarię: do 2 dni robocze od zgłoszenia
	3. Czas naprawy: do 14 dni roboczych od zgłoszenia
1. **Warunki oceny i wyboru oferty**
	1. Zamawiający dokona oceny technicznej oraz oględzin oferowanego wózka celem weryfikacji faktycznego stanu technicznego oraz zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Stwierdzona, w trakcie oględzin niezgodność w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia skutkowała będzie odrzuceniem oferty. Dostawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego udostepnienia wózka celem dokonania oględzin w promieniu 400 km od siedziby Zamawiającego. Ocena techniczna Zamawiającego będzie miała wpływ na wybór oferty.
	2. Kryteria wyboru oferty:
* 80% - cena netto
* 20% - stan techniczny wózka
1. **Termin realizacji zamówienia/etapów zamówienia:**

Preferowany termin dostawy 60 dni od dnia podpisania umowy.

**UWAGA!** Zamawiający prosi o wskazanie w informacji cenowej możliwego terminu dostawy wózka od dnia zawarcia Umowy.

1. **Dokładne miejsce dostawy/świadczenia zamówienia:**

Transport towaru na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby Zamawiającego:

Enea Bioenergia sp. z o.o. , Zawada 26, 28-236 Połaniec.

1. **Warunki płatności**

Podstawą do wystawienia przez dostawcę faktury sprzedaży pojazdu będzie podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy.

Termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury.