|  |  |
| --- | --- |
| Dotyczy: **BADANIE RYNKU –** **zapytanie o informację cenową** |  |

 Zawada, 17.07.2023 r.

Enea Bioenergia sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec przeprowadza badanie rynku
w zakresie: ***„Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębek oraz rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji umożliwiającej podanie do produkcji.”***

W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji zgodnie z treścią Załącznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą mailową na adres:

dominik.cieslik@enea.pl w terminie **do dnia 24.07.2023 r. do** **godz. 15:00 (CET).**

W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z Panem:

1. **Adam Witaszek** Kierownik Działu Obsługi Dostaw

tel. 602735315., adres e-mail: adam.witaszek@enea.pl

1. **Dominik Cieślik** Specjalista

tel. 887500242, adres e-mail: dominik.cieslik@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

 **Z wyrazami szacunku:**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,
2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zapytania o informację.

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1. Formularz informacji.** |
| (pieczęć wykonawcy) |  |
| Informacjadotycząca badania rynku w zakresie usługi:***„Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębek oraz rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji umożliwiającej podanie do produkcji.”*** |
| Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani): |
|  |
| działając w imieniu i na rzecz: |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest: ***„Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębek oraz rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji umożliwiającej podanie do produkcji.”***

|  |
| --- |
| Cena jednostkowa **netto** za realizację usługi przesiewu 1 mp zrębki wynosi: .……………………PLNCena jednostkowa **netto** za realizację usługi rozdrobnienia 1 mp zrębki wynosi: ………………PLN Łącznie cena jednostkowa **netto** za realizację usługi 1 mp wynosi: ………………PLN |

 |

 |

1. Istotne założenia przyjęte do przedmiotowej usługi .

|  |
| --- |
|  |

1. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2.

|  |
| --- |
|  |

1. Uwagi.

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Zawada  |  |
| Miejscowość i data  | Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy |

**Załącznik nr 2.**

**Szczegółowy opis zapytania o informację**

**1. Przedmiot Zamówienia:**

* 1. Przesiewanie biomasy leśnej w postaci zrębki na frakcję około 30mmx30mmx5mm, sitem mobilnym na placach składowych lub wyznaczonym miejscu.
	2. Rozdrabnianie biomasy leśnej w postaci szczap, niedorębów do frakcji o wymiarach około 30mmx30mmx5mm, rębakiem mobilnym na placach składowych lub wyznaczonym miejscu. Rozdrabniana biomasa leśna może być zanieczyszczona wtrąceniami w postaci: kamieni, elementów betonu, złomu.
1. **Warunki organizacyjne i techniczne najmu:**
	1. Przewidywana ilość materiału do przesiania w okresie wynajmu wynosi około 10 000 mp/rok.
	2. Ilość biomasy do przesiewu lub przerobu każdorazowo określane będzie poprzez wykonanie obmiaru przekazywanej pryzmy sporządzanego przez uprawnionych przedstawicieli Stron.
	3. Na podstawie wykonanego obmiaru Zamawiający każdorazowo sporządzi zlecenie wykonania prac
	4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dotrzymać terminów określonych w zleceniu na prace.
	5. W przypadku zakwestionowania obmiaru sporządzonego przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo zlecić na własny koszt przed rozpoczęciem usługi i po jej zakończeniu pomiar kontrolny wykonany przez uprawnionego geodetę. Wynik pomiaru kontrolnego dokonanego przez geodetę przyjmuje się jako ilość do przesiewu, przerobu lub ilość po przesiewie, przerobie. W przypadku potwierdzenia pomiaru kontrolnego przez uprawnionego geodetę w ilości deklarowanej przez Wykonawcę, ma on prawo wystąpić o zwrot kosztów tego pomiaru od Zamawiającego.
	6. Usługi wykonywane będą w godzinach od 06:30 do 22:00. W sytuacjach uzasadnionych
	i awaryjnych dopuszcza się prace w systemie całodobowym.
	7. Załadunek z pryzmy do urządzenia rozdrabniającego jak również hałdowanie materiału po przerobie na pryzmę wykonuje Wykonawca.
	8. Podstawą do rozliczenia świadczonych usług będą stanowić każdorazowo zestawienia wykonanych prac w formie elektronicznej lub/i papierowej oraz obustronnie zatwierdzone protokoły odbioru prac sporządzone przez Wykonawcę.
	9. W przypadku stwierdzenia jakości materiału nie nadającej się do bezpośredniego rozdrobnienia, dopuszcza się po komisyjnej weryfikacji tego faktu w pierwszej kolejności poddanie materiału przesianiu w celu usunięcia wtrąceń mogących spowodować uszkodzenie urządzenia rozdrabniającego, a następnie jego rozdrobnienie do frakcji właściwej.
2. **Dokładne miejsce wykonania usługi:**

 Teren Enea Bioenergia Sp. z o.o. , Zawada 26, 28-236 Połaniec, woj. Świętokrzyskie.

1. **Okres obowiązywania umowy:**
	1. Okres obowiązywania umowy obowiązuje 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. **Zasady rozliczeń umowy:**
	1. Rozliczenie Umowy będzie następowało według rzeczywistej ilości zrealizowanych usług.
	2. Podstawę do wystawienia faktur stanowi Protokół odbioru
	3. Faktura VAT z 30 dniowym terminem płatności od daty wpływu.