**Kosztorys oferowanych prac**

Dotyczy: Dostosowania pomieszczeń biurowych dla Enea Nowa Energia Sp. z o.o. w lokalizacji Piłsudskiego 17 w Radomiu zgodnie ze standardami bezpieczeństwa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | **7** |
| **L.P**  | **Nazwa**  | **Typ**  | **Ilość**  | **j.m**  | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto****(kolumna 4 x kolumna 6)** |
|  | **System SSWiN**  |  |  |  |  |  |
| 1  | Centrala alarmowa INTEGRA 64 Plus  | Satel  | 1  | szt  |  |  |
| 2  | Moduł ETHM-1 Plus  | Satel  | 1  | szt  |  |  |
| 3  | Moduł INT-RS Plus  | Satel  | 1  | szt  |  |  |
| 4  | Moduł INT-E  | Satel  | 1  | szt  |  |  |
| 5  | Moduł INT-PP  | Satel  | 1  | szt  |  |  |
| 6  | Moduł INT-O  | Satel  | 1  | szt  |  |  |
| 7  | Zasilacz APS-612  | Satel  | 1  | szt  |  |  |
| 8  | Akumulator 12V, 12 Ah  |   | 1  | szt  |  |  |
| 9  | Sygnalizator zewnętrzny optyczno - akustyczny  | Satel  | 3  | szt  |  |  |
| 10  | Kabel ydy 1x8x0,5  |  | 450  | mb  |  |  |
| 11  | Czujka dualna PIR+MW - SATEL Grade 3  | Satel  | 15  | szt  |  |  |
| 12  | Manipulator kodowy LCD  | Satel  | 2  | szt  |  |  |
| 13  | Korytko kablowe PCV 20x16/rurka wg potrzeb  |  | 100  | mb  |  |  |
|   |   |  |   |   |  |  |
|   | **Wideodomofon**  |  |   |   |  |  |
| 1  | Wideodomofon Zestaw jednorodzinny z wideomonitorem VOG5 i panelem Mikra2 ( |   | 1  | kpl  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   | **System KD**  |   |   |   |  |  |
| 1  | AEOS Blue door controler (AP7803)  |   | 1  | szt  |  |  |
| 2  | Moduł Kontroli Dostępu AEOS Blue AP7003  |   | 1  | szt  |  |  |
| 3  | Zasilacz Pulsar HPSG3-12V5A-C-LCD z akumulatorem 18Ah  |   | 1  | szt  |  |  |
| 4  | Czytnik kontroli dostępu Nedap Convexs MD80C  |   | 3  | szt  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |
|   | **System CCTV**  |   |   |   |  |  |
| 1 | Kamera Ganz ZN8-80DT5M213DL GenStar |   | 3 | szt |  |  |
| 2 | Rejestrator Ganz NR8-3808H1-8P GenStar + dysk |   | 1 | szt |  |  |
| 3 | Moduł ekranowany NetKey RJ45 Kat.6A | Panduit/Comcsope | 6 | szt |  |  |
|  4 | Panel 24 porty, ekranowany, niezaładowany, półka podtrzymująca kable, 1U, (tylko moduły NetKey | Panduit/Comcsope | 1 | kpl |  |  |
| 5 | Kabel U/UTP Kat.6A, 4-pary, 23 AWG, LSZH, niebieski, Dca-s2-d2-a1, 305m | Panduit/Comcsope | 305 | mb |  |  |
| 6 | Okablowanie zasilające do KD YDY 3x2,5 |   | 35 | mb |  |  |
| 7 | Wdrożenie i konfiguracja systemu |   | 1 |  kpl |  |  |
| 8 | Materiały drobne i niepoliczalne (opaski, kołki, oznaczniki) |   | 1 | kpl |  |  |
| 8 | Dokumentacja powykonawcza |   | 1 | kpl |  |  |
| 10  | Przeglądy gwarancyjne przez 36 miesiecy |   |  3 | kpl |  |  |
| **Suma wartości pozycji kolumny 7** | **………….. zł** |