|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  **(SIWZ)** |
|  |
| **dla PRZETARGU**  **na**  **ZAGOSPODAROWANIE GIPSU**  **w ENEA POŁANIEC S.A*.***  **w roku 2018.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie gipsu wytworzonego na instalacji mokrego odsiarczania w Enea Elektrownia Pohaniec w roku 2018. Ilość gipsu do zagospodarowania w poszczególnych miesiącach szacuje się na poziomie:
   1. Czerwiec – 23 000 Mg;
   2. Lipiec – 21 000 Mg;
   3. Sierpień – 21 000 Mg;
   4. Wrzesień – 23 000 Mg;
   5. Październik – 20 000 Mg;
   6. Listopad – 17 000 Mg;
   7. Grudzień - 20 000 Mg.
3. Całościowy wolumen gipsu w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć **145 000 Mg**. Wolumeny miesięczne podane w punkcie 1 są wartościami szacunkowymi, Zamawiający rezerwuje sobie możliwość ich zmiany w granicach ± 30% od wartości podanych w punkcie 1.
4. Jako punkty odbioru rozumie się:
   1. przenośniki taśmowe gipsu dla załadunku samochodów ciężarowych.
   2. załadownia gipsu przy IOS dla załadunku na wagony kolejowe.
   3. punkt rozładowczy gipsu z taśmociągu PG-2 na magazynie TURSKO. Odbiór z tego punktu będzie prowadzony w przypadku awarii urządzeń załadunkowych na samochody ciężarowe
   4. zrzut awaryjny z wirówek gipsu przy Absorberach IOS w przypadku niemożliwości podania gipsu do EUROSILO
5. **PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA GIPSEM**
6. **Wykonawca** przejmie, z chwilą odbioru gipsu z punktów odbioru, pełną odpowiedzialność za odebrany gips.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pisemnej informacji o sposobach zagospodarowania odebranego gipsu
8. Podstawienie samochodów do ważenia na wadze.
9. **PODSTAWOWE OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO.**
10. Zamawiający zobowiązuje się do:
    1. załadunku gipsu z punktów odbiorów:
       1. przenośniki taśmowe gipsu dla załadunku samochodów ciężarowych.
       2. załadownia gipsu przy IOS dla załadunku na wagony kolejowe.
       3. zrzut awaryjny z wirówek gipsu przy Absorberach IOS
    2. Wykonania ważenia samochodów Wykonawcy.
11. **PARAMETRY GIPSU**
12. Skład chemiczny i właściwości fizyczne gipsu określa Karta Charakterystyki, która stanowi załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
13. **ZASADY ROZLICZEŃ ILOŚCIOWYCH**
14. Masa gipsu będzie określana na podstawie ważenia
15. **OKRESY ROZLICZENIOWE.**
16. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
17. **ZAŁACZNIKI.**
18. Integralną częścią OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA są załączniki:
    1. Załącznik nr 1 – Karta charakterystyki

**Załącznik nr 1**

**do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**KARTA CHARAKTERYSTYKI**