|  |
| --- |
|  |
|  |
| Korekta ogłoszenia:1. **W załączniku Nr 1. Do umowy oraz w załączniku nr 2 do ogłoszenia pkt. 2.5 otrzymuje brzmienie:**

„2.5. „Wymiana zasuw i przepustnic: * + 1. zasuw ze wskaźnikiem otwarcia miękkouszczelnione EPDM do instalacji wody czystej na ciśnienie robocze 16 ata firmy JAFAR lub równoważnej /cena w zł/szt z materiałem/ - około 16szt
		2. przepustnic międzykołnierzowych do instalacji wodnych na ciśnienie 16ata / Materiał po stronie zamawiającego) w zł/szt - ok.19 szt

Uwaga. - Przy montażu armatury na wymienianym rurociągu należy wykonać połączenia wyrównawcze / drut fi 6mm. około 30 szt. Połączeń o długości 50 cm „1. **Załącznik do formularza oferty oraz załącznik nr 2 do umowy otrzymują brzmienie:**

Załącznik do formularza oferty **/ załącznik nr 2 do umowy****Ceny ryczałtowo-jednostkowe i wskaźniki cenowe** |
|   | **Rodzaj materiału/ Stawka**  | **Ilość przewidywana**  | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** |
| 1 | **Rury stalowe w zł za wykonanie wymiany 1 mb wraz z materiałem** |
| 1 | 323,9 x 8.8 | 12 |   |   |
| 2 | 159x4,5 | 400 |   |   |
| 3 | 133x4,0 | 200 |   |   |
| 4 | 108x4,0 | 300 |   |   |
| 5 | 88,9x4 | 60 |   |   |
| 6 | 76,1 x 3,6 | 30 |   |   |
| 7 | 60,3x3,6 | 60 |   |   |
| 8 | **Antykorozja zł/m2 z materiałem** | **440** |  |   |
| 9 | **Trójniki - montaż w zł za szt. wraz z materiałem** |
|   | 323,9/323,9/323,9 | **1** |  |   |
| 10 | 159/159/159x5 | 20 |   |   |
| 11 | 133/133/133x5 | 20 |   |   |
| 12 | 108/108/108x4,5 | 20 |   |   |
| 13 | 88,9/88,9/88,9x4 | 20 |   |   |
| 14 | 60,3/60,3/60,3x3,6 | 20 |   |   |
| 15 | **Kolana - montaż w zł za 1 szt. wraz z materiałem** |
| 16 | 159x5 | 20 |   |   |
| 17 | 133x5 | 20 |   |   |
| 18 | 108x4,5 | 20 |   |   |
| 19 | 88,9x4 | 20 |   |   |
| 20 | 60,3x3,6 | 20 |   |   |
| 21 | **Zwężki( redukcje) w zł za montaż 1 szt wraz z materiałem** |
| 22 | 159 x 4,5 / 133,0 x 4,0 | 5 |   |   |
| 23 | 133,0 x 4,0 / 108,0 x 3,6 | 5 |   |   |
| 24 | 108,0 x 3,6/ 88,9 x3,2 | 4 |   |   |
| 25 | 88,9 x3,2/ 60,3 x 2,9 | 5 |   |   |
| 26 | 60,3x2,9 / 48,3 x 2,6 | 2 |   |   |
| 27 | **kołnierze szyjkowe w zł z za montaż 1 szt wraz z materiałem** |
| 28 | 150 | 10 |   |   |
| 29 | 125 | 10 |   |   |
| 30 | 100 | 8 |   |   |
| 31 | 80 | 6 |   |   |
| 32 | 60,3 | 4 |   |   |
| 33 | **Wymiana zasuw kołnierzowych w zł za montaż 1 szt wraz z materiałem** |
| 34 | 150 | 5 |   |   |
| 35 | 125 | 5 |   |   |
| 36 | 100 | 4 |   |   |
| 37 | 80 | 4 |   |   |
| 38 | 50 | 5 |   |   |
| 39 | **Wymiana przepustnic międzykołnierzowych w zł za montaż 1 szt. bez materiału/ przepustnic/** |  |  |   |
| 40 | 150 | 5 |   |   |
| 41 | 125 | 5 |   |   |
| 42 | 100 | 4 |   |   |
| 43 | 80 | 3 |   |   |
| 44 | 50 | 2 |   |   |
| 45 | **Rusztowania montaż i demontaż w zł zam2**  | 600 |  |  |
| 47 | **Izolacje techniczne w zł za m2 z materiałem** | 150 |  |  |
| 49 | Demontaż płaszcza izolacji **zł za m2** |  |  |  |
| 50 | Demontaż i utylizacja wełny mineralnej mata 1 x 50 mm **zł za m2** |  |  |  |
| 51 | Montaż izolacji z maty wełny mineralnej gr. 50 mm zag. 80kg/m3 w **zł za m2** |  |  |  |
| 52 | Montaż płaszcza z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm w **zł za m2** |  |  |  |
| 53 | **Stawka do rozl. wg KNR w zł/rbg** | **100** |  |   |
| 54  | **Stawka do rozl. wg ZNP zł/rbg** | **160** |  |   |
| 55 | **Koszt zakupu materiałow do rozliczen wg ZNP i KNR prac dodatkowych**  |  **5%** |  |   |